附件1

窨井盖常见问题的维修措施及技术标准

序号	窨井盖常见问题	维修措施及技术标准
1	车行道、人行道上井盖承载力标准	在车行道（含快车道和慢车道）上的各类管线井盖应使用承载能力等级为D（承载能力为400KN）及以上的井盖，应使用可调试4防型（防沉降、防噪音、防盗窃、防返涌）球墨铸铁井盖。人行道上应使用承载能力等级为B（承载能力为125KN）及以上的井盖。
2	井盖井座与路面之间出现脱离、松动现象	拆除原井盖井座，重新安装。安装井座时，采用细石混凝土坐浆或灌浆，强度不小于30Mpa。检查井井盖应安装稳固，井盖与路面平顺连接，高差应控制在±5 mm内。
3	井盖出现开裂、变形、缺角、破损现象	更换新井盖，井盖与井框总间隙小于8mm。检查井盖与井框高差应控制在±5mm内，雨水篦子井盖与井框高差应小于等于0或大于等于－10mm。
4	井周破损，井周1.5m×1.5m范围内路面出现碎裂、坑槽、变形、松散、脱层剥落现象	（1）井周1.5m×1.5m范围内原路面拆除重建，重新安装井盖框。

（2）井座周围和面层以下道路结构部分应夯填密实，其强度和稳定性不应小于该处原道路结构要求。

（3）检查井盖应安装稳固，井盖与路面平顺连接，高差应控制在±20 mm内。

（4）雨水篦子应安装稳固，井盖与路面平顺连接，高差应小于等于0或大于等于－20mm。
5	路框差超标，窨井盖与相邻路面出现沉陷或凸起现象，检查井高差大于20mm或小于－20mm，雨水篦子高差大于0或小于－20mm的
6	窨井盖存在歪斜、响动、反扣等问题	重新将井盖复位，使之稳固。发生响动的井盖应安装防震橡胶圈，确保与井盖底部或井座连接牢固平整。
7	车行道上的井盖为非可调式防沉降球墨铸铁井盖	在车行道（含快车道和慢车道）上的各类管线井盖应使用承载能力等级为D（承载能力为400KN）及以上的井盖，应使用可调试4防型（防沉降、防噪音、防盗窃、防返涌）球墨铸铁井盖。
8	检查井内未安装防坠网	加装防坠网。
9	检查井盖上未标识产权单位和检查井类型	井盖及井座内壁应标明行业标识、产权单位、井盖类别、承载等级、井盖直径、厂商标志、执行标准、产权单位或维护单位的联系电话等。
10	人行道、盲道等无障碍设施范围内设置有井盖设施	更换为隐形井盖，覆盖盲道板等无障碍设施。