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一、总则

（一）实施背景

畜禽养殖业是融安县农业农村经济重要支柱产业，对保障县域肉禽蛋产品供给、健全农村产业体系、激发乡村经济活力具有重要作用。

《畜禽规模养殖污染防治条例》（国务院令第 643 号）从法规层面确立畜禽养殖污染防治、废弃物无害化处理和综合利用工作要求，明确畜禽养殖污染防治规划应当与畜牧业发展规划相衔接，统筹优化养殖布局，确定防治目标、重点区域、治理设施建设、废弃物综合利用等任务。《中华人民共和国环境保护法》强化农村环境综合整治，规范畜禽养殖选址、粪污及病死畜禽处置，防范养殖扰民和流域污染风险。生态环境部、农业农村部印发《畜禽养殖污染防治规划编制指南（试行）》（环办土壤函〔2021〕465 号）、《关于进一步加快推进畜禽养殖污染防治规划编制的通知》（环办土壤函〔2022〕82 号），要求各地结合乡村振兴和农业农村污染防治攻坚，立足本地实际编制专项治理文件。

在各级政策指引下，融安县落实工作部署，推进上一轮畜禽养殖污染防治相关规划实施，开展养殖污染排查整治，落实分区管控，推进规模养殖场粪污处理设施配套，推广种养结合模式。县域无序养殖问题得到有效管控，粪污资源化利用率稳步提升，规模养殖场污染治理规范化水平不断提高。

随着“十五五”生态环境保护和农业绿色发展工作启动，畜禽养殖精细化治理、种养循环、流域保护成为农业农村污染防治攻坚重点。国家、自治区、柳州市对畜禽养殖布局优化、全过程环境监管、粪污高效还田利用、水环境风险防控等提出更高要求，需要统筹乡村振兴、流域治理、耕地保护，建立系统完备的养殖污染防治工作体系。

融安县上一轮畜禽养殖污染防治规划实施即将到期，原有目标任务、管控措施已难以适配新阶段生态环境保护与畜牧业高质量发展需要。为贯彻落实国家、自治区、柳州市相关工作部署，依据广西壮族自治区生态环境厅《关于做好畜禽养殖污染防治规划修编工作的通知》（桂环函〔2025〕880 号），结合融安县产业发展实际，编制《融安县畜禽养殖污染防治行动计划（2026—2030 年）》，作为今后五年全县畜禽养殖污染防治工作的纲领性指导文件。

（二）指导思想

习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实党的二十大及习近平总书记对广西工作重要指示精神，立足融安生态禀赋与产业发展实际，统筹生态环境保护与畜牧业高质量发展。坚持精准治污、科学治污、依法治污，紧扣“源头减量、过程管控、末端资源化”的路径，以粪污全量还田、种养循环为核心抓手，分区分类推进规模场提质、散养户整治、污染源头防控、监管体系升级，统筹产业发展与水环境、土壤、大气保护，构建农牧循环、风险可控、长效运行的畜禽污染综合治理体系，筑牢柳江上游融安段生态安全屏障。

（三）基本原则

1．统筹兼顾，强化监督

统筹环境保护与产业发展、污染预防与治理的关系，综合考虑畜禽养殖污染现状、畜牧业发展需求、种养结合基础和经济发展状况等因素，明确畜禽养殖污染防治目标任务。加大环境监管执法力度，发挥监督执法倒逼作用。

2．因地制宜，分区施策
统筹考虑自然环境、畜禽养殖类型、结构和空间布局，种植类型与规模、耕地质量、环境承载力、人居环境影响等因素，因地制宜、分区分类探索畜禽养殖污染防治路径。

3．种养结合，协同减排

以畜禽粪肥就近就地利用为重点，协同推进畜禽养殖污染治理与农业面源污染防治。结合种植规模和结构，科学测试畜禽粪肥养分供需情况，系统评估畜禽粪肥还田利用的经济性和可行性，合理选择畜禽养殖污染防治模式。

4．政府主导，多方联动

完善多方协调联动机制，强化地方政府主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的畜禽养殖污染防治和畜禽粪污资源化利用体系。拓宽投融资渠道，加大政策支持力度，推动第三方服务等社会化运营模式健康发展。
（四）编制依据

1．法律法规、规章

（1）《中华人民共和国生态环境法典》（自2026年8月15日起施行）；
（2）《中华人民共和国畜牧法》（2023年3月1日施行）；

（3）《中华人民共和国农业法》（2012年修正）；

（4）《中华人民共和国动物防疫法》（2021年1月22日修订）；

（5）《中华人民共和国水法》（2016年7月2日修订）；

（6）《中华人民共和国乡村振兴促进法》（2021年6月1日起施行）；

（7）《中华人民共和国水土保持法》（自2011年3月1日起施行）；

（8）《畜禽规模养殖污染防治条例》（2014年1月1日起施行）；

（9）《排污许可管理办法》（2024年7月1日起施行）；

（10）《排污许可管理条例》（2021年3月1日起施行）；

（11）《地下水管理条例》（2021年12月1日起施行）；

（12）《群众身边水体保护治理行动方案》（2026年7月14日发布）；
（13）《畜禽养殖场备案管理办法》（2025年9月1日起施行）；

（14）《畜禽养殖场规模标准》（2025年9月1日起施行）；

（15）《广西壮族自治区环境保护条例》（2019年7月25日修正）；

（16）《广西壮族自治区河道管理规定》（2018年9月30日修正）；

（17）《广西壮族自治区乡村清洁条例》（2016年1月29日起施行）；

（18）《广西壮族自治区乡村振兴促进条例》（2022年5月1日起施行）；

（19）《广西壮族自治区饮用水水源保护条例》（2017年1月18日起施行）；

（20）《广西壮族自治区大气污染防治条例》（2019年1月1日起施行）；

（21）《广西壮族自治区水污染防治条例》（2020年5月1日起施行）；

（22）《广西壮族自治区土壤污染防治条例》（2021年9月1日起施行）；

（23）《广西壮族自治区固体废物污染环境防治条例》（2022年7月1日起施行）；

（24）《广西壮族自治区生态文明建设促进条例》（2024年6月1日起施行）；

（25）《柳州市柳江流域生态环境保护条例》（2021年10月1日起施行）。

2．政策文件

（1）《国务院办公厅关于促进畜牧业高质量发展的意见》（国办发〔2020〕31号）；

（2）《国务院办公厅关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的意见》（国办发〔2017〕48号）；

（3）《农业面源污染治理与监督指导实施方案（试行）》（环办土壤〔2021〕8号）；

（4）《关于进一步明确畜禽粪污还田利用要求强化养殖污染监管的通知》（农办牧〔2020〕23号）；

（5）《关于促进畜禽粪污还田利用依法加强养殖污染治理的指导意见》（农办牧〔2019〕84号）；

（6）《关于做好畜禽粪污资源化利用跟踪监测工作的通知》（农办牧〔2018〕28号）；

（7）《畜禽粪尿产生量及主要成分参数》（NY/T4755—2025）；

（8）《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》（农办牧〔2018〕1号）；

（9）《畜禽粪便土地承载力测算方法》（NY/T 3877—2021）；

（10）《关于开展水环境承载力评价工作的通知》（环办水体函〔2020〕538号）；

（11）《畜禽养殖污染防治规划编制指南（试行）》（环办土壤函〔2021〕465号）；

（12）《关于进一步加快推进畜禽养殖污染防治规划编制的通知》（环办土壤函〔2022〕82号）；

（13）《关于进一步规范畜禽养殖禁养区划定和管理促进生猪生产发展的通知》（环办土壤〔2019〕55号）；

（14）《关于进一步规范畜禽养殖禁养区管理的通知》（环办土壤函〔2020〕33号）；

（15）《关于建立病死畜禽无害化处理机制的意见》（国办发〔2014〕47号）；

（16）《农业农村污染治理攻坚战行动方案（2021—2025年）》（环土壤〔2022〕8号）；

（17）《农村环境整治成效评估工作方案（修订）》（环办土壤函〔2021〕527号）；

（18）《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发广西畜禽规模养殖污染防治工作方案的通知》（桂政办发〔2015〕133号）；

（19）《广西壮族自治区人民政府办公厅关于建立病死畜禽无害化处理机制的实施意见》（桂政办发〔2016〕27号）；

（20）《广西水功能区划（修订）》（桂政函〔2016〕258号）；

（21）《广西壮族自治区生态功能区划》（桂政办发〔2008〕8号）；

（22）《广西“十四五”畜牧业高质量发展专项规划》（桂农厅发〔2022〕91号）；

（23）《广西生态环境保护“十四五”规划》（桂政办发〔2021〕145号）；

（24）《广西壮族自治区人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（桂政发〔2020〕39号）；

（25）《广西生态保护红线管理办法（试行）》（桂政办发〔2016〕152号）；

（26）《广西壮族自治区农业农村厅办公室关于印发畜禽养殖污染防治技术手册的通知》（桂农厅办发〔2025〕63号）；

（27）《广西壮族自治区生态环境厅关于做好畜禽养殖污染防治规划修编工作的通知》（桂环函〔2025〕880号）；

（28）《广西壮族自治区农业农村厅关于印发广西壮族自治区畜禽养殖户粪污无害化处理和资源化利用管理办法的通知》（桂农厅规〔2026〕1号）；

（29）《广西壮族自治区生态环境厅  自治区农业农村厅关于印发《进一步深化畜禽养殖污染防治监管措施》的通知》（2026年2月24日发布）；

（30）《广西壮族自治区农业农村厅关于印发广西壮族自治区畜禽养殖户粪污无害化处理和资源化利用管理办法的通知》（桂农厅规〔2026〕1号）；

（31）《广西壮族自治区农业农村厅 广西壮族自治区生态环境厅 广西壮族自治区自然资源厅 广西壮族自治区水利厅 广西壮族自治区林业局关于强化畜禽规模养殖场建设选址协同服务与监管衔接工作的指导意见》（桂农厅发〔2026〕28号）；
（32）《柳州市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要主要目标和任务分工方案》（柳政发〔2021〕26号）；

（33）《柳州市生态环境保护“十四五”规划》（柳政发〔2021〕35号）；

（34）《柳州市重点流域水生态环境保护“十四五”规划》（柳环发〔2022〕103号）；

（35）《柳州市农业农村现代化发展“十四五”规划》（柳政发〔2022〕18号）；

（36）《柳州市农业农村污染治理攻坚战实施方案（2022—2025年）》（柳环发〔2022〕87号）；

（37）《柳州市水功能区划》（柳政发〔2012〕78号）；

（38）《柳州市畜禽养殖禁养区划定方案（2020年修订）》（柳政规〔2021〕1号）；

（39）《柳州市人民政府关于“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（柳政规〔2021〕12号）；

（40）《柳州市生态环境局关于印发实施柳州市生态环境分区管控动态更新成果（2023年）的通知》（柳环规〔2024〕1号）； 

（41）《融安县国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》（融政发〔2021〕18号）；

（42）《融安县畜禽养殖禁养区划定方案》（融政规〔2020〕1号）。

3．标准规范

（1）《农田灌溉水质标准》（GB 5084—2021）；

（2）《土壤环境质量  农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618—2018）；

（3）《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596—2001）；

（4）《有机—无机复混肥料》（GB/T 18877—2020）；

（5）《畜禽粪便监测技术规范》（GB/T 25169—2010）；

（6）《畜禽粪肥还田技术规范》（GB/T 25246—2025）；

（7）《畜禽养殖污水贮存设施设计要求》（GB/T 26624—2011）；

（8）《畜禽养殖污水采样技术规范》（GB/T 27522—2011）；

（9）《畜禽粪便贮存设施设计要求》（GB/T 27622—2011）；

（10）《畜禽粪便无害化处理技术规范》（GB/T 36195—2018）；

（11）《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ 497—2009）；

（12）《排污许可证申请与核发技术规范 畜禽养殖行业》（HJ 1029—2019）；

（13）《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81—2001）；

（14）《畜禽养殖场（户）粪污处理设施建设技术指南》（农办牧〔2022〕19号）；

（15）《畜禽粪污处理有限空间作业风险防控技术指南（试行）》（农办牧〔2025〕6号）；

（16）《畜禽粪便农田利用环境影响评价准则》（GB/T 26622-2011）；

（17）《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599—2020)；

（18）《有机肥料》（NY/T 525—2021）；

（19）《畜禽场环境污染控制技术规范》（NY/T 1169—2006）；

（20）《沼肥施用技术规范》（NY/T 2065—2011）；

（21）《畜禽粪便堆肥技术规范》（NY/T 3442—2019）；

（22）《林下养鸡技术规程》（DB45/T1000—2014）；

（23）《猪场生物安全体系技术规范》（DB45/T747—2011）；

（24）《优质鸡发酵床养殖技术规程》（DB45/T1088—2014）；

（25）《无公害生猪生产技术规范》（DB45/T917—2013）；

（26）《肉鸭旱养技术规范》（DB45/T1219—2015）；

（27）《肉兔养殖技术规范》（DB45/T1218—2015）；

（28）《奶水牛养殖小区技术规范》（DB45/T345—2006）；

（29）《鸡放牧养殖技术规范》（DB45/T601—2009）；

（30）《规模化畜禽养殖场氨气排放量核算技术指南（试行）》（HJ 1434—2025）。
（五）适用对象、范围和实施期限

适用对象：本计划适用于融安县行政区域内所有畜禽规模养殖场、畜禽养殖户、养殖散户，以及配套粪污贮存、处理、消纳、病死畜禽处置设施，统筹全县畜禽养殖污染全过程监督、治理、资源化利用等各项管理工作。
适用范围：融安县行政区划范围，融安县现辖包括长安镇、板榄镇、雅瑶乡、大将镇、大坡乡、浮石镇、泗顶镇、沙子乡、桥板乡、东起乡、大良镇、潭头乡共6个镇、6个乡，行政区域面积2901.282905平方公里。

实施期限：本行动计划以2025年为现状统计基准年，实施时限为2026年至2030年。

（六）术语定义

1．畜禽

畜禽，指在人工饲养条件下，以经济利用为目的的陆生动物，包括：猪、牛、羊、兔、犬、鸡、鸭、鹅等由国务院畜牧兽医主管部门公布的畜禽遗传资源目录中的动物。

国家和自治区对伴侣动物、观赏动物、竞技动物、实验动物等饲养管理另有规定的，从其规定。

2．畜禽规模养殖场

根据《中华人民共和国农业农村部公告 第927号》(2025年9月1日起施行)，畜禽规模养殖标准确定为：

(1)猪年出栏量500头以上；

(2)肉牛年出栏量50头以上，奶牛年存栏100头以上；

(3)山羊年出栏量200只以上；

(4)肉鸡年出栏量10000只以上，蛋鸡年存栏2000只以上；

(5)肉鸭年出栏量10000只以上，蛋鸭年存栏2000只以上；

(6)鸽年出栏量10000只以上；

(7)鹅年出栏量5000只以上。

根据《自治区生态环境厅关于做好畜禽养殖污染防治规划修编工作的通知》(桂环函(2025〕880号)，大型养殖场按年出栏生猪5000头及以上进行统计。

3．畜禽养殖户

指未达到畜禽养殖场标准的畜禽养殖户，达到生态环境部办公厅印发的《畜禽污染防治规划编制指南（试行）》中的规定以及《广西壮族自治区畜禽养殖户粪污无害化处理和资源化利用管理办法》中的要求，生猪设计出栏50~499头，肉牛设计出栏10~49头，蛋鸡/鸭/鹅设计存栏500~1999羽，肉鸡/鸭/鹅设计出栏2000~9999羽的养殖户，肉羊设计年出栏80~199头。

4．畜禽养殖散户

指未达到畜禽养殖户标准的畜禽养殖散户，即生猪设计出栏＜50头，肉牛设计出栏＜10头，肉羊设计出栏＜80头，蛋鸡/鸭/鹅设计存栏＜500羽，肉鸡/鸭/鹅设计出栏＜2000羽。

5．猪当量

用于衡量畜禽氮（磷）排泄量的度量单位，存栏1头猪的年平均氮排放量为1个猪当量。推荐1个猪当量1年氮排泄量为11kg/头。按存栏量折算：100头猪相当于15头奶牛、30头肉牛、250只羊、2500只家禽。

二、区域概况

（一）自然气候条件

1．地理位置

融安县位于广西壮族自治区北部，柳州市西北部。地处东经109°12′52″—109°46′43″，北纬24°45′31″—25°34′39″。东面和北面与永福、三江、龙胜、临桂等县（区）接壤，西面和南面与融水、柳城、鹿寨等县毗邻。

[image: image1.png]RZEEZ (H) ESMEREFSHER (B X

28

5
.

5
Izzzl L ,
" 1 .. o

i TR S G NS TEE AIA DTS FES ARE BLY RS



图2.1—1融安县区位图
2．地形、地貌、地质

融安县地形似腿状，南北走向长89千米，东西宽44.5千米；地势东北高西南低，东北部属中山、低山及丘陵地区；东南部为岩溶峰林洼地和岩溶峰丛谷地；西南部多为岩溶孤峰平原；西北部为融江河谷小平原。

地质构造分为褶皱和断层两个部分；地貌大致可分为中低山陡坡地貌、低山缓坡地貌、岩溶峰丛地貌、沉积平原地貌等类型。边界处多为高山峻岭，由北部板榄镇仙人塘山开始，按顺时针方向围绕依次为仙人塘山—雄鸡山—布龙界—猫头顶—雨花山—翁古顶—从白山—广福顶—三阳顶—九峰山—大木界—七星顶—香炉岭—老山—狮子岭—黑石界—十二瓣山—波有岭—九头山—北寨大山—观音山—状元山—红岩山—东岭—大壶岭—牛栏山岭—古邦岭。其中东北部雨花山—翁古顶—广福顶一线是融安县、龙胜各族自治县分界线；东部三阳顶—九峰山一线是融安县、临桂县分界线，龙贡岭—七星顶—香炉岭—狮子岭—黑石界—十二瓣山—波有山一线是融安县、永福县分界线；南部九头山—北寨大山—观音山—状元山一线是融安县与鹿寨、柳城两县的分界线；西部红岩山—东岭—大壶岭—古邦岭一线是融安县、融水苗族自治县分界线；西北部仙人塘山—雄鸡山—布龙界—猫头顶一线是融安县、三江侗族自治县分界线。

3．气候气象

融安县属中亚热带季风气候区。太阳辐射强，气候温暖，雨水充沛，冬短夏长，雨热同季，气候资源丰富。但低温冷害、干旱、洪涝、大风、冰雹等灾害天气，局部地区也时有发生。按候温划分四季，全县春季从每年3月4日至5月15日，平均气温在10—20℃之间，计73天；夏季从每年5月16日至10月3日，平均气温在22℃以上，计141天；秋季从每年10月4日至12月11日，平均气温在10—22℃之间，计69天；冬季从每年12月12日至3月3日，计83天（闰年84天），平均气温在10℃以下。县内各地干燥度都在0.8以下，大良镇、潭头乡分别为0.75和0.71，属湿润气候。其余各乡（镇）均在0.6以下，属潮湿气候。融安县位于岭南南侧，为云贵高原延伸而来的桂北山地向桂中岩溶峰林峰丛谷地及柳州台地的过渡地带，地形复杂，形成不同的区域气候。按80年代初的农业气候区划，全县分为四个气候区。

4．水文水系

（1）河流水系

融安县水系发达，较大的河流有融江、浪溪江、泗维河、沙子河、保江河、雅瑶河、泗顶河、石门河等，多发源于县境内，均属于珠江流域，西江水系，柳江支流。总长525.7公里，集水面积22803.5平方公里，其中50平方公里以上的河流流域面积22376.5平方公里，占98.1%。多年平均径流量224.49亿立方米，实测最大流量为17500立方米每秒，最小流量为23.7立方米每秒，洪水期与枯水期，流量相差738倍。河网密度每平方公里0.3—0.5公里，但分布不均匀。东北部山区密度较大，流量也较稳定；东南部峰林石山区密度较小，每10平方公里地面才有河流1公里，且有的是雨季河、断头河、地下河，流量很不稳定，往往大雨成涝，雨后干涸。全县所有河流均从东北流向西南，分别于县内、融水、柳城等地注入融江，流入柳江。

融江，曾叫容江、潭江。属于珠江流域，西江水系，柳江一级支流。干流发源于贵州省独山县上甲腊神仙桥，流经贵州的从江，在区内三江县老堡口与发源于区内资源县海棠越城岭、流经龙胜县的浔江汇合，从长安镇瑶送村入县境，流经浮石镇进入融水县，又从潭头乡大岸村入境，经潭头乡培村村再度进入融水县境。县境内河长35.9公里，河宽355—440米，河深4.1—19.0米，流域面积21585平方公里，干流平均坡度0.3‰。最大流量17500立方米/秒；多年平均流量611立方米/秒，平均流速0.49米/秒，年径流量19.3亿立方米；实测最小月平均流量为55.3立方米/秒，相应流速为0.08米/秒；最小日平均流量为23.7立方米/秒，相应流速为0.06米/秒。融江河多年平均水位为112.5—113米，五年一遇洪水水位为117米，十年一遇洪水水位为118.02米，警戒水位为114.6米。

浪溪江，属于融江一级支流，因河床陡滩多，水急浪大而得名。发源于县内板榄镇东岭村海拔1223.6米的翁古顶，流经板榄镇、大将镇等镇，于长安镇江口村注入融江。全长91.0公里，河宽40—60米，河深1.5—7.0米，多年平均含沙量为0.132公斤每立方米，河床质为卵石夹沙。流域面积1253平方公里，流域平均海拔高程376米，干流平均坡降1.48‰，最大流量（富乐水文站实测）4764.2立方米/秒，最小流量2.5立方米/秒，相差1904.7倍，多年平均径流量12.78亿立方米。

泗维河，又名回回江，属于融江一级支流。发源于融水县元宝山东麓，流经长安镇安宁村大袍屯入县境，从泗维河口大泽注入融江，全长60公里，其中融安县内河长11公里，融水县内河长50多公里。在大泽建有中型水电站“泗维河水电站”一处，坝首有机帆船、车渡船通融水县安陲乡，水库景色美如画。境内河宽40—60米，河深2.5—25米不等，多年平均含沙量0.145公斤/立方米，河床质卵石夹沙，流域面积323平方公里，最大流量2236.3立方米/秒，最小流量1.71立方米/秒，相差1306.8倍，多年平均径流量4.67亿立方米，流域平均海拔高程432米，干流平均坡降3.84‰。

沙子河，因河沙较多而得名。发源于县境内沙子乡麻山村，流经三睦村、红妙村等村于四方塘电站附近转入地下暗河，在古益村九歪屯附近露面后，经古益村古益屯流入柳城县注入大浦河，汇入柳江。境内全长38.5公里，河宽30—50米，河深1.5—7.5米，多年平均含沙量0.245公斤每立方米，河床质卵石夹沙，流域面积303平方公里，最大流量1575.5立方米/秒，最小流量0.51立方米/秒，相差3088.2倍，多年平均径流量2.56亿立方米，流域平均高程325米，干流平均坡降4.35‰，不通船只。

保江河，因有一石似龙头而得名宝（保）江。发源于县内板榄镇边缘雄鸡山，流经板榄镇、大将镇、长安镇等镇，于长安镇保江村下保江屯注入融江。全长54公里，河宽30—40米，河深2.5—7.0米，多年平均含沙量0.215公斤/立方米，河床质卵石夹沙。流域面积232平方公里，最大流量1624立方米/秒，最小流量0.45立方米/秒，流域平均海拔高程266米，干流平均坡降2.56‰。

雅瑶河，发源于县内雅瑶乡海拔1152米高的狮子岭脚，流经雅瑶乡福田村、雅瑶村、大琴村、章口村、合理村等地，于县内大将镇里煌村注入浪溪江。全长52公里，河宽20—40米，河深1.5—6.0米，多年平均含沙量0.143公斤/立方米，河床质卵石夹沙。流域面积169平方公里，最大流量800立方米/秒，最小流量0.6立方米/秒，相差1332倍。多年平均径流量1.03亿立方米，流域平均海拔高程469米，干流平均坡降9.22‰。

黄金河，以沿河两岸土质黄如金而得名。它的支流分别发源于雅瑶乡冠带村、车平村盐田屯及江尾屯，于冠带河口汇合后称黄金河。于大将镇合里村黄石屯附近注入浪溪江。全长26公里，河宽20—30米，河深1.2—5.5米，多年平均含沙量0.145公斤/立方米，河床质卵石夹沙。流域面积124平方公里，最大流量700立方米/秒，最小流量0.5立方米/秒，相差1399倍，多年平均径流量0.8亿立方米，平均海拔高程352米，干流平均坡降6.70‰。

泗顶河，发源于县内泗顶镇吉照村泗丁屯，流经泗顶镇儒南村、泗顶村及大坡乡星下村、治安村大坡屯等地，于大坡乡江口村注入大坡河。河宽20—30米，河深1.2—5.5米，多年平均含沙量0.142公斤/立方米。河床质卵石夹沙。流域面积114平方公里。最大流量70立方米/秒，最小流量0.2立方米/秒，相差349倍。多年平均径流量0.3亿立方米，平均海拔高程409米。干流平均坡降10.70‰。

石门河（牛岭河），是融江左岸的一级支流，发源于融安县东起乡红日村回龙屯，流经融安县东起乡、大良镇、潭头乡、浮石镇，于融水县融水镇上罗村江门屯旁汇入融江。河流长度69.5公里，流域面积364平方公里，年径流量3.33亿立方米。

沙埔河，是融江一级支流，发源于融安县泗顶镇永福村江坡屯西南1公里，流经融安县沙子乡、柳城县太平镇、沙埔镇和东泉镇，于柳城县凤山镇上秦村江门屯旁汇入融江，河长73.7公里，流域面积694.81平方公里，坡降3.58‰，多年平均径流量5.38亿立方米。

东泉河，是融江的一级支流，发源于融安县桥板乡良老村桥头屯东南1公里，主要流经鹿寨县平山镇、柳城县东泉镇和沙埔镇，并于柳州市柳北区石碑坪镇新维村长畲屯旁汇入融江。河长74.5公里，流域面积324.59平方公里，坡降2.17‰，多年平均径流量2.52亿立方米。

四甲河，为古宜河的支流，发源于融安县板榄镇水鸭村中寨屯东北2公里，流经三江县高基乡、斗江镇，于三江县斗江镇斗江街旁汇入古宜河。河长44公里，流域面积419.38平方公里，多年平均径流量3.59亿立方米。沿河有斗江水厂、团结电站、文武坡电站等工农业用水。

板六河，为四甲河的支流，发源于融安县板榄镇泗安村朝利屯往西北1.8公里，流经三江县和平乡和平村、板六村，于三江县高基乡桐叶村板拨屯旁汇入四甲河。河长26.4公里，流域面积98.8平方公里。

南江河（莆上河），为融江一级支流，它的几条支流分别发源于大坡乡鸡头岗、蛇淹和泗顶镇波有岭等地。于大坡乡岗伟村泗香屯附近汇集后，再经长安镇大乐村附近注入融江，全长52公里。河宽30—50米。河深1.5—7.0米。多年平均含沙量为0.125公斤每立方米。河床质卵石夹沙。流域面积464平方公里，最大流量（长安水文站实测，下同）2000立方米每秒，最小流量2.01立方米每秒，相差995倍，多年平均径流量4.59亿立方米，流域平均高程398米，干流平均坡降4.05‰。

大坡河，为南江河的支流，主河长24公里，其支流有三：福局河，发源于大坡乡福上村，流经福下村，于大坡圩注入南江河，全长14公里；六局河，发源于大坡乡六局村田尾屯，流经治安村，于大坡圩注入南江河，全长13公里；星下河，发源于大坡乡星上村新房屯，流经星下村，于大坡圩注入南江河，全长10公里。大坡河流域面积93.9平方公里，平均海拔高程423米，干流平均坡降13.2‰。

东江河，发源于浮石镇谏村村，流经六寮村、东江村、泉头村，入融水县汇入融江。境内长23.8公里。流域面积89.7平方公里，最大流量40立方米每秒，最小流量0.1立方米每秒，相差399倍，多年平均径流量0.62亿立方米，平均海拔高程327米。干流平均坡降为4.79‰。

大车河，支流分别发源于县内浮石镇小律村南茶屯及木瓜村古峰屯，汇集于木瓜村下木瓜屯，流经大良镇、长安镇，再经长安镇大乐村注入融江。全长23公里。流域面积76.7平方公里。最大流量35立方米每秒，最小流量0.1立方米每秒，相差349倍。多年平均径流量0.60亿立方米，流域平均海拔高程217米。干流平均坡降5.48‰。

桥板河，发源于桥板乡下良村，流经桥板村，于古丹村拉会屯附近的木结山北麓潜入地下河，流经沙子乡古益村木舍屯，于九歪屯汇入沙子河。

（2）地下水

融安县全县地下水主要分布在南部岩溶区的桥板乡、沙子乡、大良镇、东起乡一带，总面积694.1平方公里，总水量220万立方米。其主要地下河流有3条：沙子乡古益地下河、大良镇永安村官村地下河、龙寨地下河。

沙子乡古益地下河发源于沙子乡的峪地，集雨面积303平方公里，县内长38.5公里，于沙子乡四方塘附近潜入地下，暗流经沙子乡沙子村、桐木村、古益村等地，长约22公里，于古益村附近露出地面，流入柳城县境。古益地下河另一支流，上游为桥板乡桥板河，于木结山北麓转入地下，流经沙子乡古益村木舍屯，于古益村九歪屯汇入古益地下河。古益地下河所流经之地，地质极为复杂，岩层断裂较多，河水呈漏斗线状往下流。暗河上游地下水位深5米，年水位升降幅度4米。地面河段在枯水期只局部积水，雨季时节有短暂透流，大雨时山洪暴发，地面洪水满沟。下深暗流深2—3米，升降幅度为2.5米上下，大雨过后，又变成干涸河道。

大良镇永安村官村地下河集雨面积30平方公里。河道呈管状，受地质岩隙影响和控制，形成裂隙状的天窗，加上排泄不畅，呈现雨季溢流，明、暗相间的潜流状。

龙寨地下河为横跨融安县、柳城县的地下河，集雨面积35平方公里。县境内地下河道长2公里。地下河管道沿岩层面裂隙、伏流进入天窗溶洞。东起乡英村的南部至大良镇的流陵一带，有1条约两公里长的地下河进水口，流量为50升/秒。

5．植被覆盖

融安县有林地包括乔木林地、竹林地、灌木林地及其他林地，森林覆盖率大于76.51%。国有林场1个为西山林场。

牧草类植物有龙须草、丝茅草、芭芒草、黄茅草、马齿苋、书带草、明目草、猗兰草、四方草等，除龙须草分布于潭头乡外，其余遍于全县各地。

用材林树种有米槌树、木莲、香樟、荷木、泡木、拟赤水、檫木、枫木、楠木、蚬木、油尖木、羊角材、黄皮照、鸭脚木、猪血木、光观木、青檀、银雀树、砍头树、苦楝、牛筋木、气象树、漆树、乌桕树等。主要分布于板榄镇、雅瑶乡、大将镇、大坡乡等地。

6．土壤特征

融安县域地质基础为沙岩、沙砾岩、沙页岩、石灰岩等。全县土壤共划分为水稻土、红壤、石灰（岩）土等土类。由于气候的影响和成土母质的不同，土壤酸碱度多呈酸性、微酸性和微碱性反应，局部地区属中性反应。北部和东北部中、低山区植被条件较好，土壤腐殖质较多，肥土层较厚，自然肥力较高。耕作土壤有机质含量由于耕作、施肥水平不同，以城镇、村庄为中心，由近及远，依次分布着高肥力、中肥力、低肥力的土壤。

融安县耕地土壤中有机质含量1.10%—2.81%，全氮0.99—1.867g/kg，有效磷7.5—9.90mg/kg、pH值4.60至8.0。融安县西山林场良种基地属丘陵低山地貌，海拔在150—350m之间，其土壤类型主要以砂岩、页岩发育而成的山地红壤和山地黄红壤为主。土层深厚，质地疏松，透水性能好；土层深度一般为80—100cm，pH值在4.5—6.5之间，有机质含量在4.3%—5.5%之间，腐殖质层厚度20—25cm。

（二）社会经济状况

1．行政区划

融安县辖6个镇、6个乡，分别是长安镇、板榄镇、雅瑶乡、大将镇、大坡乡、浮石镇、泗顶镇、沙子乡、桥板乡、东起乡、大良镇、潭头乡。乡镇以下有村（社区）自治组织148个（137个村、11个社区），村民小组2041个。融安县行政区划图详见附图1。

2．经济指标

2025年全县地区生产总值130.14亿元，比上年增长6.1%。其中，第一产业增加值44.17亿元，增长4.0%；第二产业增加值58.86亿元，增长9.7%；第三产业增加值57.12亿元，增长5.4%。第一、二、三产业增加值占地区生产总值的比重分别为33.9%、22.2%和43.89%。

2025年，全年农林牧渔业总产值66.10亿元，比上年增长4.0%。全年农作物播种总面积41.56千公顷，比上年增加0.70千公顷，增长1.7%。其中，粮食种植面积18.02千公顷，油料种植面积2.82千公顷，甘蔗种植面积3.26千公顷，蔬菜种植面积14.00千公顷，果园面积19.56千公顷，桑园面积1.10千公顷，茶园面积0.07千公顷。

2025年，全年粮食产量8.82万吨，增长0.3%；甘蔗产量23.17万吨，比上年增加4.28万吨，增长22.6%；蔬菜产量（含食用菌）26.41万吨，比上年增加1.02万吨，增长4.0%；水果产量37.19万吨，比上年增加1.96万吨，增长5.6%。

3．土地利用特征

融安县行政区划面积2901.282905平方千米，包括耕地、园地、林地、草地。

4．产业类型

根据《融安县国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲》，融安县产业发展类型如下：

（1）加快现代农业发展，促进特色农业做大做强

建设融安特色农副产品原料基地。以特色水果、粮食、糖料蔗、蔬菜、蚕桑、肉牛肉羊、生猪及休闲农业等特色产业为重点，鼓励企业自建基地，支持企业与农民合作社、家庭农场等经营主体建立产业化利益联结机制，建成一批蔗糖、蔬菜、水果、肉蛋（禽）特色农副产品生产原料基地。以长安镇、浮石镇、大良镇和潭头乡为水稻主产区，以泗顶镇、沙子乡、桥板乡、大良镇为玉米分布区，打造富硒优势粮食产业带。以浪溪河谷为中心，沿209国道，建设以滑皮金桔和脆蜜金桔为主的金桔产业带、以优质早熟和晚熟品种为重点的南部柑橘示范基地、以“设施农业专业基地+传统优势产区”为基础的蔬菜产业带和依托产业化龙头企业及传统产业为基础的桑蚕产业带。

打造全国“香杉之都”。依托“中国香杉板材之乡”品牌，优化营商环境，创建香杉工业园区，加强政策扶持，鼓励和引导企业扩大生产规模，做精做强香杉品牌。加快产品转型升级，发展高端板材、家具制造产业，加强木屑等废物综合循环利用，建立研发设计、生产加工、物流、配套展示、市场营销的香杉生态工业产业链，打造全产业链香杉生态产业国家级示范基地，争创广西香杉生态产业城，建成辐射桂北区域乃至中国西南杉木产区的核心生态工业园。加强科技研发，构建“产、学、研”联合体，为香杉产业育种、管护、生产、销售、文创提供科技和人才支撑。依托“林海杉源”生态产业（核心）示范区（自治区四星级）和“互联网+旅游”“互联网+消费”等模式，挖掘香杉文化，打造、巩固、提升香杉文化节和香杉文化展示展演活动，拓宽香杉制品销售渠道，建成一二三产大融合的高质量发展集聚区，打造全国“香杉之都”，凸显产业“凹地效应”。

做好“融安金桔”金字招牌。按照“提品质、树品牌、促流通、重科研”的发展思路，扩大金桔种植面积，建设金桔标准化生产基地，抓好金桔无病毒苗木的供应和管理，扩大水肥一体化技术和三避技术覆盖面积，提升金桔品质。发展金桔精深加工业，扩大金桔罐头、小吃、饮品、酒品、美容等系列产品规模，推进金桔医用、精油提炼、保健品、药用价值等高端产品研发和应用，创建融安金桔产业高质量发展集聚区，提升深加工产品附加值。加大“融安金桔”品牌建设和金桔旅游节庆宣传力度，扩宽金桔销售渠道，扩大“融安金桔”品牌国内外影响力，推动金桔产业高质量发展。

积极对接柳州螺蛳粉产业。采用“企业+基地+农户”等模式，打造一批田螺、豆角、木耳、酸笋等螺蛳粉原材料生产基地，培育壮大螺蛳粉原料加工龙头企业，打造“柳州螺蛳粉”配套产业链。依托融安电商优势，推进现代物流与电商“线上线下”联动，做大做强螺蛳粉产业。

打造中药材产业链。实施壮瑶医药振兴计划，扩大大宗和名贵道地中药材种植面积。遵循中药材标准化、规模化、产业化方向，依托种植基地，夯实中药材产业发展基石。依托广西仙草堂制药有限责任公司核心竞争力，建设优质青蒿原材基地，提高青蒿素生产力。扩大罗汉果、黄花蒿、山药、八角、鸡血藤、草珊瑚、金银花、灵芝等中药材种植面积，建设中草药种植基地。不断推进产业链建设，加强烘干、加工、中药饮片、植物提取工厂以及植物研究院等建设，提高中药产业链融合度。建设中草药种质资源库，为中草药产业发展提供科学数据，促进融安中草药深加工的可持续发展。开展特色中药材种植，发展林下经济药材种植及间作套种药材种植模式，创建中药材产业高质量发展集聚区。
建设桑蚕优质原料茧基地。依托大良镇、浮石镇、潭头乡等地桑蚕种植优势，推广“公司＋基地+专业合作社”的新型示范模式，大力发展优势桑蚕品种，建设桑园小蚕共育、标准蚕房的病虫害防控系统、桑园灌溉系统和水肥一体化设施，配置桑园、小蚕共育、大蚕饲养的省力化机械装置及设施，以及蚕砂和桑条等废弃物无害处理设施，打造融安集约化、标准化种桑养蚕示范基地，巩固提升种植面积和鲜茧产量。

巩固提升传统农业。严守耕地红线，科学划定和建设粮食生产功能区，实施耕地质量提升行动，推进土地综合整治和高标准农田建设，全面实施增减挂钩项目。保护开发最具地方特色的农业产品品牌，大力扶持罗汉果、小洲头菜、大坡飞鸡、河边鱼等传统产业发展。加大科技投入和创新，选育和推广良种良法，创新生产组织形式，提高现代农业机械化水平。

（2）打造“一区多园”产业发展格局

积极对接粤港澳大湾区、珠江—西江经济带，承接东部产业转移，促进融安基础设施建设和产业集聚，着力加快产业发展，促进县域经济特色化、差别化和合作化发展，提升县域经济综合竞争力。全力做强生态工业，推动县域经济做大做强，跨越发展推进浮石·香杉生态工业产业园、高泽农产品加工产业园建设，优化“一区多园”产业发展格局。

融安县工业集中区。遵循经济、社会和环境相协调的可持续发展战略，充分利用资源优势，做强做大竹木加工、医药及食品加工等产业，把工业集中区建设成为经济繁荣、工业发达、科技进步、绿色生态、设施完善的具有辐射带动全县经济发展的现代化工业集中区。

香杉生态工业产业园（融安县工业集中区浮石片区）。依托融安丰富的特色森林资源优势，以建设百亿元香杉产业为支撑，加快推进竹木精深加工产业向高端转型升级，推动产业集聚和集群向更高层次转变，引导配套产业协同发展，打造广西香杉产业中心、竹木精深加工基地。

高泽农产品加工产业园（融安县工业集中区高泽片区）。以金桔和中草药精深加工为主导产业，大力发展竹木深加工、养生保健食品加工、饮用矿泉水生产、茧丝绸加工、纺织染整、服装生产、建材制造等产业，打造集中草药精深加工、仓储物流、电子商务、研发设计、检验检疫、商贸展销、生活服务、工业旅游于一体的中草药加工产业园和广西最大的中草药流通生产基地。

（3）利用好生态资源，发展特色加工业

推进林产品加工。引进竹木深加工龙头企业，依托各产业园发展高端板材、成品家具；综合利用毛竹、香杉树皮、林业废弃物生产日用制品，推行绿色清洁生产工艺，形成集群发展态势。

建立农产品加工贸易洼地。依托粤桂协作农产品产业园，搭建生鲜、冷链、加工一体化平台。分板块发展特色水果深加工、头菜、竹笋等无公害蔬菜加工、山茶油保健粮油加工，以及特色畜禽低温肉制品加工，打通一二三产业融合链条。

5．畜禽粪污资源和利用相关产业发展情况

融安县主要按照“源头减量、过程控制、末端利用”的原则，推广“政府支持、企业为主体、市场化运作”模式，以种养结合、循环利用为主要方向，多措并举推进畜禽粪污资源化利用。

（1）就地就近利用模式

对于有配套农田的畜禽规模养殖场，采取“就地处理、就近还田”畜禽粪污资源化利用模式，养殖粪污经过沼气池、发酵罐、粪污储存塘或粪污储存池等粪污处理设施设备进行无害化处理，就地就近还田利用，同时配套有机肥生产工序，将畜禽粪便制成有机肥外售。例如：融安县华旭禽畜养殖专业合作社（年出栏量生猪9000头），经处理达标后的废水通过排水管网输送至配套灌溉区农灌。配套灌溉区与场址相邻，主要种植甘蔗和桉树，灌溉面积约为800亩。猪粪采用干清粪工艺，经固液分离的猪粪存于场内堆肥场，堆肥发酵生产的有机肥全部外售，用于施肥。

（2）有机肥利用产业

融安县已建成的有机肥企业1家，即广西金桔红生态农业科技发展有限公司，位于融安县浮石镇长龙村岭脚屯，设计生产规模为年产5000吨生物有机肥，主要以花生麸、甘蔗渣、草木灰等为主要原料生产有机肥，目前融安县范围内尚无专门利用粪便生产有机肥的厂家，无法满足融安县范围内粪肥消纳需求。

（3）相关产业发展规划

根据《融安县国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，十四五期间，融安县畜禽养殖相关产业发展规划如下：

①加快各级农业科技园区、现代农业核心示范区建设和发展，建设升级一批良种繁育基地，以科技支撑金桔、桑蚕、水稻等现代农作物、畜禽、水产、林木种业快速发展。开展农村“三改”专项行动。实施一批标准化畜禽规模养殖场和畜禽粪污资源生产有机肥项目，推行科学养殖粪污处理技术，消除农村养殖粪污污染。严格实行雨污分流、干湿分离“两分”技术和节水养殖技术，从源头上控制和减少畜禽养殖污水总量，推进畜禽排泄物资源化利用。

②支持规模化养殖场建设畜禽粪便、污水与雨水分流设施，畜禽粪便、污水、病死畜禽等贮存设施及综合利用和无害化处理设施。推行粪污收集、贮运、处理和利用过程的标准化、清洁化、规模化。推广工厂化堆肥处理、商品化有机肥生产技术。鼓励利用畜禽粪便、秸秆等多种原料，布局建设大型沼气工程、畜禽粪便收集处理中心、沼液收集贮存配送中心等节点工程。

③优化化肥农药使用结构。加大商品有机肥、沼液、绿肥、秸秆等新型肥料的生产和使用，以养分替代，减少化肥用量。推广“秸秆—畜牧养殖粪便—沼气沼渣—有机肥—有机农业”的循环经济模式。大力推广高效低毒低残留农药和生物农药，持续扩大病虫害统防统治比例，积极探索化学防治与物理、生物、农业防治相结合的绿色防治技术，有效降低化学农药用量。

（4）副产物沼气利用产业

畜禽养殖厌氧发酵过程会产生沼气，根据调查融安县畜禽养殖产生的沼气主要利用于自家作为燃料使用，为黑膜沼气池提供热源，剩余沼气火炬燃烧后排放。

（5）农业种植基地

根据调查，融安县现有农业种植基地109个，主要种植水稻、玉米、大豆、金桔、食用菌、木耳、豇豆、叶菜类、番茄、辣椒、西瓜、猕猴桃、枇杷、黄皮果、杉树、桉树等。

（三）生态环境概况

1．区域水环境质量状况

（1）地表水环境功能区划

按照《全国重要江河湖泊水功能区划》、《广西水功能区划（修订）》和《柳州市水功能区划》要求，融安县境内地表水功能区划具体见下表。

表2.3—1  柳州市中小河流一级水功能区划登记表（融安部分）
	序号
	水资源三级区
	水功能一级区名称
	县级行政区
	河流/湖库
	长度（km）
	水质现状
	水质目标

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	柳江
	泗维河融水—融安开发利用区
	融水县、融安县
	泗维河
	43
	Ⅲ—Ⅳ
	按二级区划

	2
	柳江
	保江河融安保留区
	三江县、融安县
	保江河
	54
	Ⅲ
	Ⅲ

	3
	柳江
	石门河融安保留区
	融安县
	石门河
	18
	Ⅱ
	Ⅲ

	4
	柳江
	石门河融安—融水开发利用区
	融安县、融水县
	石门河
	51.5
	Ⅱ
	按二级区划

	5
	柳江
	沙埔河融安开发利用区
	融安县
	沙埔河
	36.6
	Ⅱ
	按二级区划

	6
	柳江
	东泉河融安—鹿寨保留区
	融安县、鹿寨县
	东泉河
	28
	Ⅱ
	Ⅲ

	7
	柳江
	四甲河融安—三江保留区
	融安县、三江县
	四甲河
	24
	Ⅱ
	Ⅲ

	8
	柳江
	板六河融安—三江保留区
	融安县、三江县
	板六河
	26.4
	Ⅱ
	Ⅲ

	9
	柳江
	黄金河融安保留区
	融安县
	黄金河
	20.5
	Ⅱ
	Ⅲ

	10
	柳江
	雅瑶河永福—融安保留区
	融安县
	雅瑶河
	13
	Ⅱ
	Ⅲ

	11
	柳江
	雅瑶河融安开发利用区
	融安县
	雅瑶河
	16
	Ⅱ
	按二级区划

	12
	柳江
	南江河融安保留区
	融安县
	南江河
	34
	Ⅱ
	Ⅲ

	13
	柳江
	南江河融安开发利用区
	融安县
	南江河
	18
	Ⅱ
	按二级区划

	14
	柳江
	泗顶河融安开发利用区
	融安县
	泗顶河
	18
	Ⅱ
	按二级区划

	15
	柳江
	大坡河融安开发利用区
	融安县
	大坡河
	20.5
	Ⅲ
	按二级区划


表2.3—2  柳州市中小河流二级水功能区划登记表（融安部分）

	序号
	水资源三级区
	水功能二级区名称
	所在水功能一级区
	县级

行政区
	河流/湖库
	长度（km）
	水质

现状
	水质

目标

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	柳江
	泗维河融安工业、农业用水区
	泗维河融水—融安开发利用区
	融安县
	泗维河
	12.5
	Ⅲ—Ⅳ
	Ⅲ

	2
	柳江
	石门河大良—潭头饮用、

农业用水区
	石门河融安—融水开发利用区
	融安县
	石门河
	34
	Ⅱ
	Ⅲ

	3
	柳江
	石门河融安—融水工业、

农业用水区
	石门河融安—融水开发利用区
	融水县、融安县
	石门河
	17.5
	Ⅱ
	Ⅲ

	4
	柳江
	沙埔河沙子饮用水源区
	沙埔河融安开发利用区
	融安县
	沙埔河
	13
	Ⅱ
	Ⅱ

	5
	柳江
	沙埔河沙子工业、农业用水区
	沙埔河融安开发利用区
	融安县
	沙埔河
	23.6
	Ⅱ
	Ⅱ

	6
	柳江
	雅瑶河雅瑶饮用、农业用水区
	雅瑶河融安开发利用区
	融安县
	雅瑶河
	16
	Ⅱ
	Ⅲ

	7
	柳江
	南江河漂流景观娱乐用水区
	南江河融安开发利用区
	融安县
	南江河
	18
	Ⅱ
	Ⅲ

	8
	柳江
	泗顶河泗顶饮用、工业用水区
	泗顶河融安开发利用区
	融安县
	泗顶河
	18
	Ⅱ
	Ⅲ

	9
	柳江
	大坡河大坡饮用、农业用水区
	大坡河融安开发利用区
	融安县
	大坡河
	20.5
	Ⅲ
	Ⅲ


地表水环境质量状况

根据《2025年柳州市生态环境状况公报》，2025年柳州市融安县境内融江（大洲国控断面、浮石坝下区控断面）、浪溪江（浪溪江国控断面）各水质监测断面水质类别均达到或优于GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅱ类水质标准；融安县县级饮用水水源地（融安县东圩水厂）水质达标率（每季度监测一次）为100%，各监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅰ~Ⅱ类标准要求。

2．区域环境空气质量状况

根据《2025年柳州市生态环境状况公报》，融安县初级中学站点二氧化硫年均浓度9微克/立方米，二氧化氮年均浓度6克/立方米，可吸入颗粒物（PM10）年均浓度42微克/立方米，细颗粒物（PM2.5）年均浓度28微克/立方米，一氧化碳浓度0.8毫克/立方米，臭氧浓度106微克/立方米，均达到GB3095—2026《环境空气质量标准》二级标准过渡期要求。

3．区域地下水环境质量状况

根据《柳州市水资源综合规划（2019—2035）》，融安县南部主要以碳酸盐岩岩溶水为主，富水性中等—丰富；融安县除南部地区外均以基岩裂隙水为主，富水性贫乏—丰富。融安县HCO-3—Ca2+·Mg2+型水主要分布于大坡乡。不纯碳酸盐岩区，也常形成HCO-3—Ca2+型水，融安县主要分布于大良镇、浮石镇、沙子乡、泗顶镇等地。

柳州市大部分区域的地下水水质达Ⅱ类以上，面积约为594km2，占67.5%，Ⅲ类水零星分布面积约为21km2，占2.4%。Ⅳ类水零星分布面积约242km2，占27.4%。Ⅴ类水分布面积约23km2，占2.6%。Ⅳ类及Ⅴ类水主要分布在柳北片及柳南片。

根据2024年自治区控监测网络地下水监测井（点）监测项目枯、丰水期监测结果，融安县境内地下水监测点融安县雅瑶乡苏田村委十一队路边天然泉点各监测因子监测值均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848—2017）中的Ⅲ类标准要求。

4．区域土壤环境质量状况

根据《2025年柳州市生态环境状况公报》，柳州市土壤环境质量总体稳定，重点建设用地安全利用率核算为100%，得到有效保障；农用地安全利用率为93.36%，达到自治区考核目标。融安县受污染耕地安全利用率达93%以上、重点建设用地安全利用率达100%。全县未发生因耕地土壤污染导致农产品质量超标且造成不良社会影响的事件，未发生因疑似污染地块或污染地块再开发利用不当且造成不良社会影响的事件。

5．生态环境分区管控

根据《柳州市生态环境分区管控动态更新成果（2023年）》，融安县辖区内涉及的生态环境功能管控分区共14个，其中优先保护单元9个，重点管控单元4个，一般管控单元1个，详细情况见下表。

表2.3-3 柳州市环境管控单元名录（融安县境内）

	单元总数
	环境管控单元分类
	环境管控单元名称

	14个
	优先保护单元
	广西红茶沟国家森林公园生态保护红线

	
	
	广西柳州三锁自治区级自然保护区生态保护红线

	
	
	广西柳州石门自治区级地质公园生态保护红线

	
	
	桂北山地水源涵养与生物多样性维护生态保护红线

	
	
	柳江-黔江流域水源涵养生态保护红线

	
	
	融安-鹿寨-永福岩溶山地水土保持生态保护红线

	
	
	融安县县城饮用水水源保护区一般生态空间

	
	
	融水县县城融江饮用水水源地一般生态空间

	
	
	融安县其他优先保护单元

	
	重点管控单元
	融安县工业集中区重点管控单元

	
	
	融安县城镇空间重点管控单元

	
	
	融安县布局敏感区重点管控单元

	
	
	融安县其他重点管控单元

	
	一般管控单元
	融安县一般管控单元


6.饮用水源地情况

（1）县城集中式饮用水水源保护区

融安县县城有1个现用饮用水水源地、1个规划应急备用水源，其中在用水源为融安县东圩水厂饮用水水源地，设计日供水规模为5万立方米；规划应急备用水源为浪溪河，该输水工程目前正在开展工程可行性研究报告编制工作。

（2）乡镇饮用水水源保护区

根据《广西壮族自治区人民政府关于同意柳州市乡（镇）集中式饮用水水源保护区划定方案的批复》（桂政函〔2016〕266号）、《柳州市人民政府关于取消融安县浮石镇集中式饮用水水源保护区的批复》（柳政函〔2021〕733号），柳州市融安县乡镇饮用水水源保护区现有9个，为泗顶镇饮用水水源保护区（地下水型）、板榄镇饮用水水源保护区（山冲水）、大将镇饮用水水源保护区（山冲水）、大良镇饮用水水源保护区（湖库型）、雅瑶乡饮用水水源保护区（河流型）、大坡乡饮用水水源保护区（山冲水）、东起乡饮用水水源保护区（河流型）、沙子乡饮用水水源保护区（地下水型）、桥板乡饮用水水源保护区（地下水型）。

（3）农村集中式饮用水水源保护区

根据《柳州市人民政府关于同意融安县农村集中式饮用水水源保护区划定方案的批复》（柳政函〔2021〕85号），融安县共划定1个农村集中式饮用水水源保护区，即长安镇木寨村木寨屯水源地，供水人口约1721人。

（4）农村集中供水工程

融安县农村集中供水工程共有995个（包括乡镇集中供水工程），水源地类型为：地表山泉水530个、地表水361个、地下水104个；总供水人口28.86万人，其中千人以上供水工程18个，五百人以上千人以下供水工程62个，五百人以下供水工程915个。融安县农村集中供水工程中除已划定乡镇级、农村级集中式饮用水水源保护区外，其他水源地均未划分饮用水源保护区。

7.需重点关注环境问题

目前，融安县环境现状整体表现较好，但环境质量持续改善面临压力，需重点关注的环境问题如下：

（1）区域环境空气质量主要受PM2.5和臭氧污染影响，且近年来臭氧污染问题日益突出。秋冬季节农作物秸秆露天焚烧屡禁不止；移动排放源管控难；超低排放改造项目资金规模大，推进缓慢；VOCs废气收集效率低等，都将制约区域环境空气质量的改善。

（2）融江现状部分纳污河段涉及库区，水流较缓，污染物迁移转化能力较天然河道弱，区域污水处理厂排水方式受到制约，同时水污染物的排放受纳污河段的水环境承载力制约。

（3）乡镇污水收集管网覆盖不足，部分乡镇污水处理厂未能有效运行，负荷率有待提高；部分城区污水管道渗漏、混接错接，且存在管网空白区，污水收集率有待提高；部分村屯生活污水多数经化粪池处理后农灌或就近排入水体，对地表水环境带来污染隐患。

（4）农业面源污染治理有待加强。农药、地膜、化肥等超量使用和不规范使用和田间地头遗弃农药、化肥包装袋及容器等现象普遍存在。

（5）畜禽养殖粪污收集处置存在薄弱环节。区域内小型养殖户、农村散养户分布广泛且布局散乱，畜禽粪污综合利用能力不足，配套消纳土地不足等均可能给区域地表水、地下水以及土壤环境带来污染隐患。

（四）畜禽养殖污染防治现状

1．畜禽养殖现状

（1）畜禽养殖分布情况

截至2025年末，融安县共有畜禽规模养殖场73个（其中大型养殖场5个，规模养殖场68个），畜禽养殖户81个，畜禽养殖散户123个。全县畜禽养殖存栏总量为85963头（以猪当量计），猪年存栏总数59668头，牛1115头，羊4155只，家禽522893羽。

从养殖种类来看，融安县畜禽养殖总体上以生猪养殖为主，占养殖总量的65.47%（折合猪当量的占比）；其次是家禽，折合猪当量为21956头（猪当量），占比为24.09%；牛折合猪当量为3717头（猪当量），占比为4.08%；羊折合猪当量为1662头（猪当量），占比为1.82%。

从养殖区域来看，大良镇是融安县的畜禽养殖大镇，畜禽存栏量（猪当量）最大，占全县的27.51%，其次是潭头乡、雅瑶乡和浮石镇，分别占比26.13%、11.99%和9.26%。

融安县畜禽养殖分布情况具体见下表。

表2.4—1  融安县2025年各行政村畜禽规模养殖场情况统计表

	序号
	乡（镇）
	行政村
	养殖场数量（个）
	生猪（年出栏500头以上）
	肉禽（年出栏10000只以上）
	蛋禽（存栏2000只以上）
	肉羊

（年出栏200只以上）

	
	
	
	
	
	肉鸡
	肉鸭
	蛋鸡
	蛋鸭
	

	
	
	
	
	养殖场数量（个）
	存栏量（头）
	年出栏量（头）
	养殖场数量（个）
	存栏量（只）
	年出

栏量

（只）
	养殖场数量（个）
	存栏量（只）
	年出

栏量

（只）
	养殖场数量（个）
	存栏量

（只）
	养殖场数量（个）
	存栏量

（只）
	养殖场数量（个）
	存栏量（头）
	年

出栏（头）

	1
	长安镇
	太平村
	3
	
	
	
	
	
	
	3
	10500
	31000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	银洞村
	1
	
	
	
	
	
	
	1
	3500
	10000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	隘面村
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	6000
	
	
	

	
	
	瑶送村
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	10000
	
	
	

	
	
	小洲村
	2
	
	
	
	2
	22000
	20500
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	大巷村
	2
	
	
	
	1
	12000
	11500
	
	
	
	1
	20400
	
	
	
	
	

	
	
	河勒村
	2
	
	
	
	2
	17500
	21000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	大坡村
	1
	
	
	
	1
	12000
	11800
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	合计
	14
	
	
	
	6
	63500
	64800
	4
	14000
	41000
	1
	20400
	3
	16000
	
	
	

	2
	板榄镇
	里鸟村
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	2344
	
	
	

	
	
	门楼村
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	6522
	
	
	

	
	
	四平村
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	2920
	
	
	

	
	
	合计
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4
	11786
	
	
	

	3
	雅瑶乡
	大琴村
	1
	1
	4900
	4900
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	冠带村
	1
	1
	4200
	4200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	合计
	2
	2
	9100
	9100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	大将镇
	富乐村
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	4000
	
	
	

	
	
	太江村
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	2800
	
	
	

	
	
	合计
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	6800
	
	
	

	5
	大坡乡
	同仕村
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	5000
	
	
	

	
	
	岗伟村
	1
	
	
	
	1
	6000
	18000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	合计
	2
	
	
	
	1
	6000
	18000
	
	
	
	
	
	1
	5000
	
	
	

	6
	浮石镇
	东江村
	3
	2
	6000
	9747
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	4100
	
	
	

	
	
	桥头村
	1
	1
	500
	1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	谏村村
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	5500
	
	
	

	
	
	小律村
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	3500
	
	
	

	
	
	合计
	6
	3
	6500
	10747
	
	
	
	
	
	
	
	
	3
	13100
	
	
	

	7
	泗顶镇
	泗顶村
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	52000
	
	
	

	
	
	三坡村
	1
	1
	2000
	2000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	合计
	3
	1
	2000
	2000
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	52000
	
	
	

	8
	沙子乡
	古益村
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	35000
	
	
	

	
	
	合计
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	35000
	
	
	

	9
	东起乡
	红日村
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	8600
	
	
	
	
	

	
	
	合计
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	8600
	
	
	
	
	

	10
	大良镇
	和南村
	3
	2
	7000
	14000
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	9000
	
	
	

	
	
	湖洞村
	1
	1
	5000
	10000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	龙山村
	3
	1
	2500
	3500
	
	
	
	1
	7500
	37090
	
	
	1
	8000
	
	
	

	
	
	石门村
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5
	24790
	
	
	

	
	
	新和村
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	260
	450

	
	
	新寨村
	8
	1
	1700
	3400
	
	
	
	
	
	
	
	
	7
	39315
	
	
	

	
	
	杨柳村
	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	7
	36227
	
	
	

	
	
	合计
	28
	5
	16200
	30900
	
	
	
	1
	7500
	37090
	
	
	21
	117332
	1
	260
	450

	11
	潭头乡
	何洞村
	1
	1
	13000
	13000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	岭背村
	2
	1
	4800
	4800
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	4500
	
	
	

	
	
	西岸村
	4
	
	
	
	2
	15000
	30000
	
	
	
	2
	17000
	
	
	
	
	

	
	
	新桂村
	1
	1
	2300
	2300
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	新林村
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	4000
	
	
	

	
	
	合计
	9
	3
	20100
	20100
	2
	15000
	30000
	
	
	
	2
	17000
	2
	8500
	
	
	

	12
	板桥乡
	古丹村
	1
	
	
	
	1
	10000
	10000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	合计
	1
	
	
	
	1
	10000
	10000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	合计
	73
	14
	53900
	72847
	10
	94500
	122800
	5
	21500
	78090
	4
	46000
	39
	265518
	0
	0
	0

	14
	折算后的猪当量
	
	
	53900
	72847
	
	3780
	4912
	
	860
	3124
	
	1840
	
	10621
	
	104
	180


表2.4—2 融安县2025年末畜禽养殖户情况统计表

	序号
	乡（镇）
	行政村
	养殖户数量（个）
	生猪

（设计出栏50~499头）
	肉禽（设计出栏2000~9999羽）
	蛋禽（设计存栏500~1999羽）
	肉牛

（设计出栏10~49头）
	肉羊

（设计出栏80~199只）

	
	
	
	
	
	肉鸡
	蛋鸭
	
	

	
	
	
	
	养殖户数量（个）
	存栏量（头）
	年出栏量（头）
	养殖户数量（个）
	存栏量（羽）
	出栏量

（羽）
	养殖户数量（个）
	存栏量

（羽）
	养殖户数量（个）
	存栏量（头）
	出栏（头）
	养殖户数量（个）
	存栏量（只）
	出栏（只）

	1
	长安镇
	祥多村
	1
	1
	78
	60
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	大巷村
	1
	1
	66
	72
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	保江村
	1
	1
	67
	53
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	和寨村
	2
	
	
	
	2
	8500
	16200
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	河勒村
	1
	
	
	
	1
	3000
	5500
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	瑶送村
	1
	
	
	
	1
	2500
	4800
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	合计
	7
	3
	211
	185
	4
	14000
	26500
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	板榄镇
	龙纳村
	5
	
	
	
	
	
	
	5
	7807
	
	
	
	
	
	

	
	
	门楼村
	1
	
	
	
	
	
	
	1
	2000
	
	
	
	
	
	

	
	
	官昔村
	1
	1
	116
	89
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	马步村
	1
	1
	98
	65
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	合计
	8
	2
	214
	154
	
	
	
	6
	9807
	
	
	
	
	
	

	3
	雅瑶乡
	苏田村
	2
	
	
	
	
	
	
	2
	6000
	
	
	
	
	
	

	
	
	雅瑶村
	1
	
	
	
	1
	3500
	5000
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	章口村
	3
	1
	80
	52
	1
	2000
	8000
	1
	3000
	
	
	
	
	
	

	
	
	大琴村
	2
	1
	150
	150
	
	
	
	
	
	1
	16
	14
	
	
	

	
	
	合计
	8
	2
	230
	202
	2
	5500
	13000
	3
	9000
	1
	16
	14
	
	
	

	4
	大将镇
	太江村
	4
	4
	365
	735
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	董安村
	1
	1
	65
	80
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	才妙村
	1
	1
	42
	70
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	保安村
	1
	1
	100
	140
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	合计
	7
	7
	572
	1025
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	大坡乡
	星上村
	1
	
	
	
	1
	4000
	8000
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	六局村
	2
	1
	40
	74
	1
	2500
	5000
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	福下村
	4
	
	
	
	4
	15500
	24000
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	岗伟村
	1
	
	
	
	1
	3000
	6000
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	治安村
	3
	2
	115
	202
	1
	3000
	6000
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	福上村
	1
	1
	45
	90
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	下寨村
	1
	1
	90
	180
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	同仕村
	1
	1
	150
	300
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	合计
	14
	6
	440
	846
	8
	28000
	49000
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	浮石镇
	东江村
	1
	1
	400
	210
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	小律村
	1
	
	
	
	1
	4000
	4000
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	隘口村
	1
	
	
	
	1
	2000
	2000
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	合计
	3
	1
	400
	210
	2
	6000
	6000
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	泗顶镇
	振彩村
	3
	3
	518
	390
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	上洞村
	1
	1
	240
	200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	山贝村
	2
	2
	300
	200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	合计
	6
	6
	1058
	790
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	沙子乡
	三睦村
	2
	1
	110
	60
	1
	5500
	1800
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	沙子村
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	280
	80

	
	
	合计
	3
	1
	110
	60
	1
	5500
	1800
	
	
	
	
	
	1
	280
	80

	9
	东起乡
	长丰村
	4
	4
	365
	620
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	良村村
	2
	2
	135
	220
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	红日村
	1
	1
	36
	60
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	崖脚村
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	220
	110

	
	
	合计
	9
	7
	536
	900
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	220
	110

	10
	大良镇
	新寨村
	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	25
	0
	8
	1780
	535

	
	
	山口村
	2
	1
	100
	70
	
	
	
	
	
	1
	200
	0
	
	
	

	
	
	湖洞村
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	20
	10
	
	
	

	
	
	合计
	11
	1
	100
	70
	
	
	
	
	
	2
	245
	10
	8
	1780
	535

	11
	潭头乡
	何洞村
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	62
	12
	
	
	

	
	
	红岭村
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	102
	32
	
	
	

	
	
	合计
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	164
	44
	
	
	

	12
	板桥乡
	古丹村
	2
	1
	12
	83
	1
	2000
	10000
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	中村村
	1
	1
	9
	78
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	合计
	3
	2
	21
	161
	1
	2000
	10000
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	合计
	81
	38
	3892
	4603
	18
	61000
	106300
	9
	18807
	5
	425
	68
	11
	2280
	725

	14
	折算后的猪当量
	
	
	3892
	4603
	
	2440
	4252
	
	752
	
	1417
	227
	
	912
	290


表2.4—3  融安县2025年末畜禽养殖散户情况统计表

	序号
	乡（镇）
	行政村
	养殖散户数量（个）
	生猪（设计出栏＜50头）
	肉禽（设计出栏＜2000羽）
	蛋禽（设计存栏＜500羽）
	肉牛

（设计出栏＜10头）
	肉羊

（设计出栏＜80只）

	
	
	
	
	
	肉鸡
	蛋鸡
	
	

	
	
	
	
	养殖散户数量（个）
	存栏量（头）
	出栏量（头）
	养殖散户数量（个）
	存栏量（头）
	出栏量

（羽）
	养殖散户数量（个）
	存栏量（头）
	养殖散户数量（个）
	存栏量（头）
	出栏（头）
	养殖散户数量（个）
	存栏量（头）
	出栏（头）

	1
	长安镇
	大洲村
	1
	1
	52
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	隘面村
	2
	2
	67
	46
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	红卫村
	1
	1
	40
	22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	安宁村
	2
	1
	50
	43
	1
	1000
	1800
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	合计
	6
	5
	209
	141
	1
	1000
	1800
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	板榄镇
	四平村
	1
	
	
	
	1
	1568
	1732
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	拉叭村
	1
	1
	35
	45
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	板榄社区
	1
	1
	35
	43
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	合计
	3
	2
	70
	88
	1
	1568
	1732
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	雅瑶乡
	大琴村
	4
	4
	228
	120
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	章口村
	1
	1
	60
	24
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	黄金村
	1
	1
	60
	25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	合计
	6
	6
	348
	169
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	大将镇
	大华村
	2
	1
	10
	15
	
	
	
	
	
	1
	4
	4
	
	
	

	
	
	保安村
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	8
	6
	
	
	

	
	
	董安村
	1
	1
	13
	12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	雅仕村
	1
	1
	14
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	才妙村
	4
	4
	87
	140
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	东潭村
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	6
	5
	
	
	

	
	
	合计
	11
	7
	124
	187
	0
	0
	0
	0
	0
	4
	18
	15
	0
	0
	0

	5
	大坡乡
	六局村
	3
	2
	19
	34
	1
	800
	800
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	星下村
	2
	1
	10
	25
	1
	1000
	1000
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	福上村
	1
	1
	15
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	治安村
	3
	2
	38
	64
	
	
	
	
	
	1
	28
	9
	
	
	

	
	
	福下村
	4
	4
	99
	182
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	岗伟村
	2
	2
	30
	57
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	星上村
	1
	1
	38
	38
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	合计
	16
	13
	249
	430
	2
	1800
	1800
	0
	0
	1
	28
	9
	0
	0
	0

	6
	浮石镇
	长龙村
	5
	1
	20
	18
	
	
	
	
	
	4
	36
	12
	
	
	

	
	
	浮石村
	2
	1
	20
	20
	
	
	
	
	
	1
	8
	5
	
	
	

	
	
	六寮村
	1
	1
	36
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	泉头村
	1
	
	
	
	1
	800
	800
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	隘口村
	1
	1
	38
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	合计
	10
	4
	114
	98
	1
	800
	800
	
	
	5
	44
	17
	
	
	

	7
	泗顶镇
	振彩村
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	110
	30

	
	
	马田村
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	26
	5
	2
	210
	65

	
	
	三坡村
	3
	2
	80
	80
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	93
	30

	
	
	上洞村
	1
	
	
	
	1
	1500
	1000
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	泗顶村
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	11
	2
	
	
	

	
	
	合计
	10
	2
	80
	80
	1
	1500
	1000
	
	
	3
	37
	7
	4
	413
	125

	8
	沙子乡
	三睦村
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	沙子村
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	合计
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	东起乡
	长丰村
	10
	2
	55
	53
	
	
	
	
	
	3
	20
	5
	5
	365
	45

	
	
	安太村
	3
	1
	19
	4
	
	
	
	
	
	2
	11
	7
	
	
	

	
	
	崖脚村
	5
	1
	30
	10
	
	
	
	
	
	3
	78
	24
	1
	30
	10

	
	
	红日村
	9
	5
	156
	100
	
	
	
	1
	8500
	3
	98
	33
	
	
	

	
	
	良村村
	10
	2
	140
	90
	
	
	
	
	
	5
	113
	75
	3
	90
	40

	
	
	合计
	37
	11
	400
	257
	
	
	
	1
	8500
	16
	320
	144
	9
	485
	95

	10
	大良镇
	山口村
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	3
	55
	
	3
	375
	80

	
	
	杨柳村
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	30
	
	
	
	

	
	
	新寨村
	2
	2
	50
	50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	龙山村
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	55
	
	
	
	

	
	
	和南村
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	7
	
	
	
	

	
	
	新和村
	2
	
	
	
	1
	400
	400
	
	
	
	
	
	1
	40
	0

	
	
	合计
	14
	2
	50
	50
	1
	400
	400
	
	
	7
	147
	0
	4
	415
	80

	11
	潭头乡
	新林村
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	30
	8
	
	
	

	
	
	新桂村
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	16
	5
	
	
	

	
	
	培村村
	2
	2
	27
	22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	大岸村
	1
	1
	15
	12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	合计
	5
	3
	42
	34
	
	
	
	
	
	2
	46
	13
	
	
	

	12
	板桥乡
	江边村
	4
	1
	130
	13
	
	
	
	
	
	1
	50
	3
	2
	302
	62

	
	
	古丹村
	1
	1
	60
	40
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	合计
	5
	2
	190
	53
	
	
	
	
	
	1
	50
	3
	2
	302
	62

	13
	合计
	123
	57
	1876
	1587
	7
	7068
	7532
	1
	8500
	39
	690
	208
	19
	1615
	362

	14
	折算后的猪当量
	
	
	1876
	1587
	
	283
	301
	
	340
	
	2300
	693
	
	646
	145


综上所述，融安县各乡（镇）畜禽养殖情况汇总如下表。

表2.4—4 融安县2025年末畜禽养殖情况汇总表

	序号
	乡（镇）
	生猪
	肉鸡
	肉鸭
	蛋鸡
	蛋鸭
	肉牛
	羊

	
	
	存栏量（头）
	出栏量（头）
	存栏量（只）
	出栏量（只）
	存栏量（只）
	出栏量（只）
	存栏量（只）
	存栏量（羽）
	存栏量（头）
	出栏量（头）
	存栏量（只）
	出栏量（只）

	1
	长安镇
	420
	326
	78500
	93100
	14000
	41000
	20400
	16000
	0
	0
	0
	0

	2
	板榄镇
	284
	242
	1568
	1732
	0
	0
	0
	21593
	0
	0
	0
	0

	3
	雅瑶乡
	9678
	9471
	5500
	13000
	0
	0
	0
	9000
	16
	14
	0
	0

	4
	大将镇
	696
	1212
	0
	0
	0
	0
	0
	6800
	18
	15
	0
	0

	5
	大坡乡
	689
	1276
	35800
	68800
	0
	0
	0
	5000
	28
	9
	0
	0

	6
	浮石镇
	7014
	11055
	6800
	6800
	0
	0
	0
	13100
	44
	17
	0
	0

	7
	泗顶镇
	3138
	2870
	1500
	1000
	0
	0
	0
	52000
	37
	7
	413
	125

	8
	沙子乡
	110
	60
	5500
	1800
	0
	0
	0
	35000
	0
	0
	280
	80

	9
	桥板乡
	211
	214
	12000
	20000
	0
	0
	0
	0
	50
	3
	302
	62

	10
	东起乡
	936
	1157
	0
	0
	0
	0
	17100
	0
	320
	144
	705
	205

	11
	大良镇
	16350
	31020
	400
	400
	7500
	37090
	0
	117332
	392
	10
	2455
	1065

	12
	潭头乡
	20142
	20134
	15000
	30000
	0
	0
	17000
	8500
	210
	57
	0
	0

	13
	合计
	59668
	79037
	162568
	236632
	21500
	78090
	54500
	284325
	1115
	276
	4155
	1537

	14
	合计猪当量
	59668
	79037
	6503
	9465
	860
	3124
	2180
	11373
	3717
	920
	1662
	615


注：猪当量根据《畜禽粪污土地承载能力测算技术指南》折算，100头猪相当于15头奶牛，30头肉牛，250只羊，2500羽家禽。

（2）畜禽规模养殖场基本情况

①畜禽规模养殖场分布情况

据调查，融安县2025年末畜禽规模养殖场共计73个，以猪当量计算融安县畜禽养殖规模化率为85%，各乡（镇）畜禽规模养殖场分布情况见下图。
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图2.4—1 融安县各乡（镇）畜禽规模养殖场分布情况

由上图可知，融安县畜禽规模养殖场主要分布在大良镇、长安镇、潭头乡、浮石镇、板榄镇、泗顶镇，其中畜禽规模养殖场最多的乡（镇）为大良镇，共计28家，占融安县畜禽规模养殖场的38.4%。融安县大型养殖场分布在大良镇（其中湖洞村1家、和南村2家）、浮石镇（东江村1家）、潭头乡（何洞村1家）。
②畜禽规模养殖场养殖种类

融安县畜禽规模养殖场主要养殖种类为生猪、肉禽、蛋禽、肉牛和肉羊等，其中生猪规模养殖场数量占比为19.2%，肉禽规模养殖场数量占比为20.5%，蛋禽规模养殖场数量占比为58.9%，牛（肉牛、奶牛）规模养殖场占比为0.0%，肉羊规模养殖场占比为1.4%。其中：大型养殖场主要养殖畜禽为生猪，合计存栏量28500头。
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图2.4—2  融安县畜禽规模养殖场养殖种类分布图
由上图可知，融安县畜禽规模养殖场以蛋禽规模养殖场为主，结合前文可知，蛋禽养殖场主要以蛋鸭规模养殖场为主，蛋鸭规模养殖场占融安县蛋禽规模养殖场的90.7%。

（3）畜禽养殖户基本情况

①畜禽养殖户分布情况

据调查，融安县2025年末畜禽养殖户共计81家，各乡（镇）畜禽养殖户分布情况见下图。
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图2.4—3 融安县畜禽养殖户分布情况
由上图可知，融安县畜禽养殖户主要分布在大坡乡、大良镇、东起乡、板榄镇、雅瑶乡、长安镇、大将镇、泗顶镇。其中畜禽养殖户最多的乡（镇）为大坡乡，共计14家，占融安县畜禽养殖户的17.3%。
②畜禽养殖户养殖种类

融安县畜禽养殖户主要养殖种类为生猪、肉禽、蛋禽、肉牛和肉羊等，其中生猪养殖户数量占比为46.9%，肉禽养殖户数量占比为22.2%，蛋禽养殖户数量占比为11.1%，肉牛养殖户数量占比为6.2%，肉羊养殖户数量占比为13.6%。
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图2.4—4 融安县畜禽养殖户养殖种类分布图

由上图可知，融安县畜禽养殖户以生猪养殖为主。  
（4）畜禽养殖散户基本情况

①畜禽养殖散户分布情况

据调查，融安县2025年末畜禽养殖散户共计123家，各乡（镇）畜禽养殖散户分布情况见下图。
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图2.4—5  融安县畜禽养殖散户分布情况
由上图可知，融安县畜禽养殖散户主要分布在东起乡、大坡乡、大良镇、大将镇、浮石镇、泗顶镇，沙子乡无养殖散户分布。其中东起乡畜禽养殖散户分布最多，共计37家，占融安县畜禽养殖散户的30.1%。
②畜禽养殖散户养殖种类

融安县畜禽养殖散户主要养殖种类包括生猪、肉牛、羊、肉禽、蛋禽，其中生猪养殖散户数量占比为46.3%，肉牛养殖户数量占比为31.7%，肉羊养殖户数量占比为15.5%，肉禽养殖户数量占比为5.7%，蛋禽养殖户数量占比为0.8%。
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图2.4—6  融安县畜禽养殖散户养殖种类分布图

由上图可知，融安县畜禽养殖散户主要以生猪养殖为主。

（5）规模化水平

由表2.4-1~表2.4-3可知：

融安县生猪规模化水平：规模养殖场/规模以下养殖户分别为92.2%/7.8%；

融安县牛规模化水平：规模养殖场/规模以下养殖户分别为0%/100%；

融安县羊规模化水平：规模养殖场/规模以下养殖户分别为29.3%/70.7%；

融安县肉禽规模化水平：规模养殖场/规模以下养殖户分别为63.8%/36.2%；

融安县蛋禽规模化水平：规模养殖场/规模以下养殖户分别为91.9%/8.1%。

（6）畜禽养殖污染物排放情况

①畜禽粪便排泄系数

对于畜禽粪便排泄系数，固体粪便及尿液产生量参照《畜禽粪尿产生量及主要成分参数》（NY/T4755-2025）进行计算。

表2.4—5  不同饲养阶段畜禽粪尿日产生量参数

	畜禽种类
	饲养阶段
	参考体重kg
	粪尿产生量kg/头（只）

	
	
	
	固体粪便
	尿液

	生猪
	保育猪
	20.0
	0.55
	1.14

	
	育肥猪
	75.0
	1.17
	2.87

	
	母猪
	215
	1.73
	6.42

	奶牛
	犊牛
	125
	5.26
	3.80

	
	青年牛
	345
	15.9
	7.93

	
	泌乳牛
	590
	29.0
	16.3

	肉牛
	犊牛
	170
	6.57
	3.24

	
	育肥牛
	425
	13.7
	7.55

	
	母牛
	400
	14.2
	6.69

	蛋鸡
	育雏育成
	1.2
	0.10
	

	
	产蛋鸡
	1.9
	0.14
	—

	肉鸡
	育肥肉鸡
	1.7
	0.13
	—

	肉鸭
	育肥肉鸭
	2.0
	0.31
	—

	蛋鸭
	育雏育成
	1.5
	0.22
	—

	
	产蛋鸭
	2.1
	0.38
	—

	羊
	育肥羊
	25.0
	0.84
	0.55

	
	母羊
	50.0
	0.87
	0.57


表2.4-6  不同畜禽饲养期内粪尿产生量参数

	畜禽种类
	饲养期天数d
	粪尿产生量kg/头（只）

	
	
	固体粪便
	尿液

	生猪
	170
	171
	410

	肉鸡
	42
	5.46
	—

	肉鸭
	40
	12.4
	—

	肉羊
	300
	252
	165


②畜禽养殖水污染物产污系数

根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021年第24号），畜禽养殖业水污染物产生量采用产污系数法核算。

污染物产生量：第i类畜禽养殖的水污染物产生量等于第i类畜禽的养殖量乘以产污系数，畜禽养殖业的水污染物产生量等于5类（生猪、奶牛、肉牛、蛋鸡、肉鸡）畜禽养殖的污染物排放量之和。某项水污染物产生量公式如下：

[image: image8.png]R




其中：
Qij畜产指某省第i类畜禽养殖第j项污染物产生量（单位：吨）；

qi规模指某省第i类畜禽规模化养殖场的存栏量（单位：头/羽）；

fij规模指某省第i类畜禽规模化畜禽养殖第j项污染物产污系数（单位：千克/头（羽））；
qi养殖户指某省第i类畜禽养殖户存栏量（单位：头/羽）；

fij养殖户指某省第i类畜禽养殖户第j项污染物产污系数（单位：千克/头（羽））；

Qj畜产指某省畜禽养殖第j项污染物产生量（单位：吨）。

由于《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中缺少鸭、羊养殖水污染物产污系数，根据《排污许可证申请与核发技术规范 畜禽养殖行业》（HJ 1029—2019），1只鸭折算成1只鸡（蛋鸭折算成蛋鸡，肉鸭折算成肉鸡）；同时根据《畜禽养殖污染防治规划编制指南（试行）》（环办土壤函〔2021〕465号），100头猪等于2500只羊，折算其粪便排泄系数具体见下表。

表2.4—7  广西壮族自治区畜禽养殖产污系数表

	类型
	种类
	COD
	总氮
	氨氮
	总磷

	畜禽规模化

排污系数
	生猪（千克/头）
	69.087
	4.139
	0.713
	1.196

	
	肉牛（千克/头）
	974.149
	23.941
	5.728
	3.960

	
	蛋鸡（千克/羽）
	8.586
	0.456
	0.253
	0.110

	
	肉鸡（千克/羽）
	1.749
	0.080
	0.001
	0.016

	
	蛋鸭（千克/羽）
	8.586
	0.456
	0.253
	0.110

	
	肉鸭（千克/羽）
	1.749
	0.080
	0.001
	0.016

	
	羊（千克/头）
	27.63
	1.66
	0.29
	0.48

	畜禽养殖户

排污系数
	生猪（千克/头）
	69.1
	4.2
	0.7
	1.2

	
	肉牛（千克/头）
	1869.2
	50.3
	2.1
	13.4

	
	肉鸡（千克/羽）
	1.5
	0.1
	0.003
	0.02

	
	肉鸭（千克/羽）
	1.5
	0.1
	0.003
	0.02

	
	蛋鸭（千克/羽）
	9.6
	0.5
	0.02
	0.1

	
	羊（千克/头）
	27.64
	1.68
	0.28
	0.48


根据以上污染物产生系数，计算出融安县畜禽养殖污染物年产生情况见下表。

表2.4—8  融安县生猪养殖污染物产生情况表

	序号
	乡（镇）
	养殖场存栏量（头）
	养殖户、散户存栏量（头）
	粪便

(t/a)
	尿

(t/a)
	COD

(t/a)
	总氮（t/a）
	氨氮(t/a)
	总磷（t/a）

	1
	长安镇
	0
	420
	143.64
	344.4
	29.023
	1.763
	0.294
	0.503

	2
	板榄镇
	0
	284
	97.128
	232.88
	19.626
	1.193
	0.2
	0.341

	3
	雅瑶乡
	9100
	578
	3309.876
	7935.96
	668.631
	40.093
	6.894
	11.577

	4
	大将镇
	0
	696
	238.032
	570.72
	48.094
	2.924
	0.488
	0.836

	5
	大坡乡
	0
	689
	235.638
	564.98
	47.61
	2.895
	0.482
	0.828

	6
	浮石镇
	6500
	514
	2398.788
	5751.48
	484.585
	29.064
	4.996
	8.391

	7
	泗顶镇
	2000
	1061
	1046.862
	2510.02
	211.489
	12.735
	2.169
	3.666

	8
	沙子乡
	0
	110
	37.62
	90.2
	7.601
	0.462
	0.077
	0.132

	9
	桥板乡
	0
	211
	72.162
	173.02
	14.58
	0.886
	0.147
	0.253

	10
	东起乡
	0
	936
	320.112
	767.52
	64.678
	3.931
	0.655
	1.123

	11
	大良镇
	16200
	150
	5591.7
	13407
	1133.031
	67.893
	11.692
	19.615

	12
	潭头乡
	20100
	42
	6888.564
	16516.44
	1391.552
	83.37
	14.361
	24.09

	合计
	53900
	5691
	20380.122
	48864.62
	4120.5
	247.209
	42.455
	71.355


表2.4—9  融安县肉牛养殖污染物产生情况表

	序号
	乡（镇）
	养殖场存栏量（头）
	养殖户、散户存栏量（头）
	粪便

(t/a)
	尿

(t/a)
	COD

(t/a)
	总氮（t/a）
	氨氮(t/a)
	总磷（t/a）

	1
	雅瑶乡
	0
	16
	80.008
	44.092
	29.907
	0.805
	0.034
	0.214

	2
	大将镇
	0
	18
	90.009
	49.604
	33.646
	0.905
	0.038
	0.241

	3
	大坡乡
	0
	28
	140.014
	77.161
	52.338
	1.408
	0.059
	0.375

	4
	浮石镇
	0
	44
	220.022
	121.253
	82.245
	2.213
	0.093
	0.589

	5
	泗顶镇
	0
	37
	185.019
	101.963
	69.16
	1.861
	0.078
	0.495

	6
	东起乡
	0
	320
	1600.161
	881.841
	598.145
	16.095
	0.672
	4.287

	7
	大良镇
	0
	367
	1835.185
	1011.36
	685.996
	18.461
	0.772
	4.918

	8
	潭头乡
	0
	210
	1050.105
	578.709
	392.531
	10.564
	0.441
	2.814

	9
	桥板乡
	0
	50
	250.025
	137.788
	93.46
	2.515
	0.105
	0.67

	合计
	0
	1090
	5450.548
	3003.771
	2037.428
	54.827
	2.292
	14.603


表2.4—10 融安县肉羊养殖污染物产生情况表

	序号
	乡（镇）
	养殖场存栏量（头）
	养殖户、散户存栏量（头）
	粪便

(t/a)
	尿

(t/a)
	COD

(t/a)
	总氮（t/a）
	氨氮(t/a)
	总磷（t/a）

	1
	泗顶镇
	0
	413
	104.076
	68.145
	11.415
	0.694
	0.116
	0.199

	2
	沙子乡
	0
	280
	70.56
	46.2
	7.739
	0.47
	0.078
	0.134

	3
	东起乡
	0
	705
	177.66
	116.325
	19.487
	1.184
	0.197
	0.338

	4
	大良镇
	260
	2195
	618.66
	405.075
	67.854
	4.119
	0.689
	1.178

	5
	桥板乡
	0
	302
	76.104
	49.83
	8.347
	0.507
	0.085
	0.145

	合计
	260
	3895
	1047.06
	685.575
	114.842
	6.974
	1.165
	1.994


表2.4—11  融安县肉禽养殖污染物产生情况表

	序号
	乡（镇）
	养殖场存栏量（羽）
	养殖户、散户存栏量（羽）
	粪便

(t/a)
	COD

(t/a)
	总氮（t/a）
	氨氮(t/a)
	总磷

(t/a)

	1
	长安镇
	77500
	15000
	1016.726
	70.135
	3.208
	0.041
	0.642

	2
	板榄镇
	0
	1568
	9.457
	3.029
	0.139
	0.002
	0.028

	3
	雅瑶乡
	0
	5500
	70.98
	22.737
	1.04
	0.013
	0.208

	4
	大坡乡
	6000
	29800
	375.648
	120.331
	5.504
	0.069
	1.101

	5
	浮石镇
	0
	6800
	37.128
	11.893
	0.544
	0.007
	0.109

	6
	泗顶镇
	0
	1500
	5.46
	1.749
	0.08
	0.001
	0.016

	7
	沙子乡
	0
	5500
	9.828
	3.148
	0.144
	0.002
	0.029

	8
	大良镇
	7500
	400
	462.1
	65.57
	2.999
	0.037
	0.599

	9
	潭头乡
	15000
	0
	163.8
	52.47
	2.4
	0.03
	0.48

	10
	桥板乡
	10000
	2000
	109.2
	34.98
	1.6
	0.02
	0.32

	合计
	116000
	68068
	2260.327
	386.042
	17.658
	0.222
	3.532


表2.4—12  融安县蛋禽养殖污染物产生情况表

	序号
	乡（镇）
	养殖场

存栏量（羽）
	养殖户、散户存栏量（羽）
	粪便

(t/a)
	COD

(t/a)
	总氮（t/a）
	氨氮(t/a)
	总磷（t/a）

	1
	长安镇
	36400
	0
	8.936
	312.53
	16.598
	9.209
	4.004

	2
	板榄镇
	11786
	9807
	8.206
	185.398
	9.847
	5.463
	2.375

	3
	雅瑶乡
	0
	9000
	3.42
	77.274
	4.104
	2.277
	0.99

	4
	大将镇
	6800
	0
	2.584
	58.385
	3.101
	1.72
	0.748

	5
	大坡乡
	5000
	0
	1.9
	42.93
	2.28
	1.265
	0.55

	6
	浮石镇
	13100
	0
	4.978
	112.477
	5.974
	3.315
	1.441

	7
	泗顶镇
	52000
	0
	19.76
	446.472
	23.712
	13.156
	5.72

	8
	东起乡
	8600
	8500
	2.394
	146.821
	7.798
	4.327
	1.881

	9
	大良镇
	117332
	0
	44.586
	1007.413
	53.504
	29.685
	12.907

	10
	沙子乡
	8600
	0
	13.3
	300.51
	15.96
	8.855
	3.85

	11
	潭头乡
	21500
	0
	4.09
	184.599
	9.804
	5.44
	2.365

	合计
	281118
	27307
	114.154
	2874.809
	152.682
	84.712
	36.831


综上所述，融安县畜禽养殖污染物产生情况汇总见下表。

表2.4—13  融安县畜禽养殖污染物产生情况汇总表
	序号
	乡（镇）
	粪便

(t/a)
	尿

(t/a)
	COD

(t/a)
	总氮

(t/a)
	氨氮

(t/a)
	总磷

(t/a)

	1
	长安镇
	1169.302
	344.4
	576.095
	29.089
	9.639
	6.653

	2
	板榄镇
	114.791
	232.88
	208.053
	11.179
	5.665
	2.744

	3
	雅瑶乡
	3464.284
	7980.052
	798.549
	46.042
	9.218
	12.989

	4
	大将镇
	330.625
	620.324
	140.125
	6.93
	2.246
	1.825

	5
	大坡乡
	753.2
	642.141
	263.209
	12.087
	1.875
	2.854

	6
	浮石镇
	2660.916
	5872.733
	566.83
	31.277
	5.089
	8.98

	7
	泗顶镇
	1361.177
	2680.128
	740.285
	39.082
	15.52
	10.096

	8
	沙子乡
	131.308
	136.4
	318.998
	17.036
	9.012
	4.145

	9
	桥板乡
	507.491
	360.638
	151.367
	5.508
	0.357
	1.388

	10
	东起乡
	2100.327
	1765.686
	829.131
	29.008
	5.851
	7.629

	11
	大良镇
	8552.231
	14823.435
	2959.864
	146.976
	42.875
	39.217

	12
	潭头乡
	8106.559
	17095.149
	2021.152
	106.138
	20.272
	29.749

	合计
	29252.211
	52553.966
	9573.658
	480.352
	127.619
	128.269


由上表可知，融安县年产畜禽养殖粪便共计约2.93万吨，尿5.26万吨，年产COD约9409.251吨、总氮约472.832吨、氨氮127.524吨、总磷126.765吨。其中畜禽粪便、尿液及污染物产生量最大的乡（镇）为大良镇和潭头乡，主要为生猪和家禽养殖粪便。
2．污染防治现状

（1）畜禽粪污处理主要模式

融安县大部分畜禽规模养殖场畜禽粪污主要采用自行处理+资源化利用的处理模式，少部分家禽养殖场采用放养方式进行畜禽养殖，未设置专门畜禽粪污处理措施。规模生猪养殖场经干清粪工艺或固液分离设施分离的固体粪污主要用作养殖户配套消纳地或周边农户种植地施肥，液体粪污经发酵处理后还田或农业灌溉；肉羊采用半放养模式，圈内收集粪污经储污池发酵处理后还田，圈外粪污就地消纳或人工清粪装袋后委外（周边种植户）用作农肥；家禽养殖场固体粪便主要采用地面垫料收集后就近消纳或外售生产有机肥，鸭养殖场液体粪污（指鸭子吃水产生的废水）经设置的化粪池沉淀处理后灌溉施肥，少部分放养的鸡养殖场粪便就地消纳。

融安县畜禽养殖户、养殖散户畜禽粪污主要采用自行处理+资源化利用的处理模式，但处理设施较为简单。生猪养殖户（散户）粪污经化粪池或化粪池+沼气池出后就近灌溉施肥或排入鱼塘养鱼，少部分养殖场自行处理后排入附近水沟；圈养的肉牛、肉羊、鸡、鸭养殖场通过地面垫料或设蓄粪池/化粪池收集粪污，最终还田利用；放养的肉牛、肉羊、鸡养殖户未设置专门畜禽粪污处理措施，在放养山地、林地自然消纳。

截至2025年底，全县畜禽粪污综合利用率82.6%。

（2）畜禽粪污处理主要设施类型

根据《畜禽养殖场（户）粪污处理设施建设技术指南》（农办牧〔2022〕19号），畜禽粪污处理设施主要指畜禽粪污减量、收集、暂存、处理等设施设备。畜禽养殖场应根据养殖污染防治要求和当地环境承载力，配备与设计生产能力、粪污处理利用方式相匹配的畜禽粪污处理设施设备，满足防雨、防渗、防溢流和安全防护要求，并确保正常运行。畜禽养殖户应当采取措施，对畜禽粪污进行科学处理，防止污染环境。

①主要清粪方式

根据各乡（镇）反馈信息及现场调查，融安县规模养殖场、养殖户以及养殖散户清粪方式占比统计见下表。

表2.4—14  融安县畜禽养殖清粪方式统计表

	养殖

规模
	养殖种类
	干清粪（含地面垫料）占比
	水冲粪占比
	水泡粪占比
	无措施

占比

	养殖场
	生猪
	60.0%
	0
	40.0%
	0

	
	肉羊
	100%
	0
	0
	0

	
	家禽
	96.8%
	0
	0
	3.2%

	养殖户
	生猪
	73.2%
	22.0%
	4.9%
	0

	
	肉牛
	100%
	0
	0
	0

	
	肉羊
	90.9%
	0
	0
	9.1%

	
	家禽
	96.4%
	0
	0
	3.6%

	养殖

散户
	生猪
	73.9%
	1.6%
	21.3%
	3.2%

	
	肉牛
	100%
	0
	0
	0

	
	肉羊
	84.2%
	
	
	15.8%

	
	家禽
	50%
	0
	0
	50%


由上表可知，融安县大部分生猪、肉牛、肉羊规模养殖场主要清粪方式为干清粪，少量生猪规模养殖场采用水泡粪工艺；大部分家禽规模养殖场主要清粪方式为干清粪（含地面垫料），少量家禽规模养殖场由于放养，粪便自然消纳，未采取专门清粪方式。

大部分生猪、肉牛养殖户和养殖散户主要清粪方式为干清粪，少量生猪养殖户主要清粪方式为水冲粪和水泡粪；大部分肉羊养殖户主要清粪方式为干清粪，少量肉羊养殖户由于放养，养殖粪污直接在山地间自然消纳，未采取专门清粪方式；大部分家禽养殖户、养殖散户主要清粪方式为干清粪（含地面垫料），少量家禽养殖户由于放养，养殖粪污直接在山地间自然消纳，未采取专门清粪方式。

按照《畜禽养殖场（户）粪污处理设施建设技术指南》（农办牧〔2022〕19号）要求，现状采取水冲粪的养殖场（户）应逐步淘汰水冲粪工艺，合理控制清粪环节用水量。

②雨污分流措施

根据《畜禽养殖场（户）粪污处理设施建设技术指南》（农办牧〔2022〕19号）要求，畜禽养殖场（户）应建设雨污分流设施，液体粪污应采用暗沟或管道输送，采取密闭措施，做好安全防护，输送管路要合理设置检查口，检查口应加盖且一般高于地面5厘米以上，防止雨水倒灌。

根据各乡（镇）反馈信息及现场调查，融安县有88.5%畜禽规模养殖场采取了雨污分流措施，其余未采取雨污分流措施的养殖场主要为家禽养殖场，其清粪方式主要采取地面垫料方式，养殖废水产生量较小，因此未建设雨污分流措施。养殖户、养殖散户中大部分均建有雨污分流设施，少部分因采取散养方式以及养殖规模小而未建设。

③畜禽粪污暂存及处理设施

规模养殖场主要暂存及处理设施为粪污收集池、干湿分离机、储粪房/池、沼气池/化粪池、贮液池、氧化塘、异位发酵床等设施，规模以下养殖户及养殖散户主要暂存及处理设施包括沼气池、蓄粪池、化粪池、简易堆粪棚等设施。截至2025年底，全县规模养殖场粪污处理设施装备配套率96.8%，与2022年的畜禽粪污处理设施配套率96.0%相比差别不大，融安县畜禽养殖粪污处理设施覆盖较完善。

④畜禽规模养殖场臭气治理设施

畜禽粪便和污水中有机物在堆放过程中的分解是养殖场臭味的主要来源。恶臭的发生具有明显的季节性，夏季的恶臭污染程度要高于其他时节。

据调查，融安县部分畜禽规模养殖场主要通过加强通风、减少粉尘等措施控制对养殖场臭气进行治理；配套漏缝地板栏舍、刮粪机、贮粪房等基础设施，实现粪污快速收集、减少滞留发酵时间，从源头降低臭气挥发风险；少量生猪规模养殖场会采取生物除臭、饲料中添加酶制剂、微生态制剂、酸制剂等活性物质，以及改进饲养管理方式和饲料加工工艺，控制恶臭气体；部分养殖户及养殖散户采取在栏舍撒石灰消毒以抑制臭气的产生。

（3）沼气利用情况

融安畜禽养殖场产生沼气利用方式包括煮菜、照明以及排空。
（4）病死畜禽处置情况

根据《融安县病死畜禽无害化处理工作实施方案》（融政规〔2017〕4号），融安县病死畜禽无害化处理体系主要为自行无害化处理体系。

①融安县病死畜禽无害化处理方式

按照国家、自治区、柳州市的相关要求，融安县病死畜禽主要采用焚烧、化制、深埋发酵等方式实施病死畜禽无害化处理。

②病死畜禽自行无害化处理

根据融安县2025年1月-12月病死畜禽无害化处理情况，融安县2025年累计处理病死畜禽2572头（全部为生猪）。融安县现状大部分生猪规模养殖场均按照“自建自用、就近处理、清洁环保”的原则，建设有与病死畜禽暂存、处理量相适应的无害化处理设施设备，自行无害化处理病死畜禽；其他边远山区不具备集中无害化处理条件的养殖场、养殖户、养殖散户主要采取就近深埋、生物发酵等方式处理病死畜禽。

（5）环保手续、监测履行等情况

全县73家规模场中，实际仅35家办理环评手续。粪污主要为综合利用或委托消纳或利用，除竣工验收监测外，企业自行监测制度落实情况较差。

（6）畜禽养殖污染防治重点工程及拟整治工程实施情况

融安县目前尚未开展畜禽粪污资源化利用整县推进项目。

融安县上一轮畜禽养殖污染防治规划中规划实施的3项重点工程已完工2项（融安县生猪养殖产业基地建设项目以及融安县种鸭养殖产业基地项目），有1项（标准化种羊场项目）实施规模未达标；规划期内拟整治畜禽养殖场（户）清单（共）中除1家规模养殖场未完成整改外（未按要求办理环评手续），其他养殖场均已完成整改。
（7）畜禽养殖污染排查整治专项行动情况

2025年7月-11月，融安县开展畜禽养殖行业污染的专项排查整治，专项行动期间共办结畜禽养殖投诉24件，立案查处4家违法排污畜禽养殖场，并回访排查近年来涉及环境信访投诉的养殖场，投诉环境问题已基本消除；经排查水源保护区、自然保护地、岩溶地区等环境敏感区，未发现存在畜禽养殖场的情况；排查柳江流域融安国控断面附近畜禽养殖场6家，其中3家已停止养殖，另3家未发现养殖问题。

（8）禁养区划定情况

根据《融安县畜禽养殖禁养区划定方案》（融政规〔2020〕1号）的通知，融安县畜禽养殖禁养区划定区域如下：

①饮用水水源保护区、风景名胜区。

②自然保护区的核心区和缓冲区。

③城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域。

④法律、法规规定的其他禁止养殖区域。

融安县禁养区具体要求：

①禁养区内严禁建设畜禽养殖场、养殖小区。

②县城区域内不得饲养鸡、鸭、鹅、兔、猪、羊等家禽家畜，因教学、科研、医用和其他特殊业务需要饲养的除外。饲养家畜影响市容和环境卫生的，由市容环境卫生行政主管部门或者其委托的单位，责令其限期整改或者依法予以没收，并可处以罚款。

③在禁止养殖区域内建设畜禽养殖场、养殖小区的，由县级以上地方人民政府环境保护主管部门责令停止违法行为；拒不停止违法行为的，处3万元以上10万元以下的罚款，并报县级以上人民政府责令拆除或者关闭。

根据上述文件以及《柳州市生态环境分区管控动态更新成果（2023年）》、《广西壮族自治区人民政府关于同意柳州市乡（镇）集中式饮用水水源保护区划定方案的批复》（桂政函〔2016〕266号）、《柳州市人民政府关于同意融安县农村集中式饮用水水源保护区划定方案的批复》（柳政函〔2021〕85号）、《柳州市人民政府关于取消融安县浮石镇集中式饮用水水源保护区的批复》（柳政函〔2021〕733号）、《柳州市柳江流域生态环境保护条例》，融安县禁养区分布情况见下表。

表2.4—15  融安县禁养区分布情况表

	分类
	禁养区名称

	柳州市“三线一单”融安县优先保护单元
	广西红茶沟国家森林公园生态保护红线

	
	广西柳州三锁自治区级自然保护区生态保护红线

	
	广西柳州石门自治区级地质公园生态保护红线

	
	桂北山地水源涵养与生物多样性维护生态保护红线

	
	柳江—黔江流域水源涵养生态保护红线

	
	融安—鹿寨—永福岩溶山地水土保持生态保护红线

	
	融安县县城饮用水水源保护区一般生态空间

	
	融安县其他优先保护单元

	饮用水水源保护区
	泗顶镇饮用水水源保护区

	
	板榄镇饮用水水源保护区

	
	大将镇饮用水水源保护区

	
	大良镇饮用水水源保护区

	
	雅瑶乡饮用水水源保护区

	
	大坡乡饮用水水源保护区

	
	东起乡饮用水水源保护区

	
	沙子乡饮用水水源保护区

	
	桥板乡饮用水水源保护区

	
	长安镇木寨村木寨屯饮用水水源保护区

	其他
	融安县城区域、融江（柳江干流河段）干流岸线外侧二百米范围内、融江主要支流岸线外侧一百米范围内


根据调查，融安县畜禽养殖禁养区范围内无畜禽规模养殖场、养殖小区分布，限养区范围内无限期整改的畜禽规模养殖场和养殖小区。

3．种养结合现状

（1）种养结合基础条件及现状

融安县各乡（镇）主要作物产量/种植面积分布情况见下表。

表2.4—16  融安县主要农作物产量/种植面积一览表

	作物种类
	长安镇
	板榄镇
	雅瑶乡
	大将镇
	大坡乡
	浮石镇
	泗顶镇
	沙子乡
	桥板乡
	东起乡
	大良镇
	潭头乡
	合计

	大田作物
	水稻
	种植面积（亩）
	46105.13
	6605.92
	3332.16
	3963.76
	7823.33
	21139.55
	15381.44
	12432.71
	14215.66
	8383.2
	41044.89
	40257.35
	220685.1

	
	
	产量（t/a）
	15958.19
	2607.58
	1393.21
	1346.6
	2885.26
	7672.47
	6030.68
	4754.66
	5410.82
	2798.06
	14437.48
	14112.3
	79407.31

	
	玉米
	种植面积（亩）
	2653.33
	2193.4
	1813.62
	1620.34
	1769.93
	2087.81
	2311.22
	3857.93
	2987.09
	911.19
	2708.92
	2418.07
	27332.85

	
	
	产量（t/a）
	679.19
	585.46
	467.91
	387.25
	445.62
	568.05
	610.96
	904.25
	748.77
	221.96
	675
	644.46
	6938.88

	
	大豆
	种植面积（亩）
	477
	723.45
	271.06
	302
	215.22
	204.97
	347.87
	394.84
	235.93
	181.37
	303.3
	155.84
	3812.85

	
	
	产量（t/a）
	33.51
	48.29
	19.81
	22.02
	15.46
	15.5
	24.13
	27.4
	16.22
	14.96
	21.11
	10.81
	269.22

	
	马铃薯
	种植面积（亩）
	139.07
	0
	0
	0
	277.21
	225.02
	0
	0
	0
	0
	139.15
	196.05
	976.5

	
	
	产量（t/a）
	20.12
	0
	0
	0
	40.35
	32.8
	0
	0
	0
	0
	20.04
	29.7
	143.01

	
	甘薯
	种植面积（亩）
	5818.28
	1259.99
	649.77
	968.31
	1765.47
	2372.56
	234.63
	645.41
	1235.61
	943.19
	1001.01
	471.07
	17365.3

	
	
	产量（t/a）
	400.8
	84.55
	46.89
	66.43
	118.85
	153.46
	17.07
	45.81
	79.7
	67.1
	65.08
	35.25
	1180.99

	
	木薯
	种植面积（亩）
	500
	2324.72
	0
	0.93
	0
	0
	0
	17
	0
	31.88
	0
	0
	2874.53

	
	
	产量（t/a）
	45
	0
	0
	0.7
	0
	0
	0
	4.3
	1.93
	0
	0
	0
	51.93

	
	青饲料
	种植面积（亩）
	0
	849.61
	0
	233.93
	0
	0
	0
	957
	0
	464.53
	0
	2292.48
	4797.55

	
	绿肥
	种植面积（亩）
	2000
	919.44
	0
	295.28
	0
	0
	0
	105
	0
	460.83
	0
	632.21
	4412.76

	
	马蹄
	种植面积（亩）
	300
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	8.5
	0
	0
	0
	345.96
	654.46

	
	
	产量（t/a）
	22
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	7.8
	0
	0
	0
	0
	29.8

	蔬菜
	黄瓜
	种植面积（亩）
	2591.64
	85.41
	497
	257.73
	713
	806
	758
	491
	1581
	109.96
	701
	881.59
	9473.33

	
	
	产量（t/a）
	3256.36
	216
	653
	266
	846
	1005
	1012
	490.65
	2704
	100
	769
	1048
	12366.01

	
	番茄
	种植面积（亩）
	3049.86
	1638.19
	772
	316.03
	709
	1267
	457
	246
	1069
	82.01
	723
	855.87
	11184.96

	
	
	产量（t/a）
	5142.09
	1897
	817
	231
	957
	2484
	583
	283.93
	1448
	137
	1282
	1306
	16568.02

	
	青椒
	种植面积（亩）
	3101.98
	1639.68
	334
	552.22
	503
	807
	342
	384
	212
	115
	572
	357.19
	8920.07

	
	
	产量（t/a）
	3364.45
	1025
	416
	371
	354
	1037
	226
	289.8
	161
	141
	268
	220
	7873.25

	
	豆类
	种植面积（亩）
	4701
	1756
	541
	1536.94
	1024
	1750
	994
	872
	2717
	394
	1630
	2085.62
	20001.56

	
	
	产量（t/a）
	4769
	1754
	516
	2134
	1167
	1750
	1133
	905.73
	2991
	491
	1927
	1695
	21232.73

	
	莲藕
	种植面积（亩）
	93
	0
	80
	0
	0
	47
	70
	0
	0
	0
	138
	149.64
	577.64

	
	
	产量（t/a）
	145
	0
	73
	0
	0
	102
	89
	0
	0
	0
	308
	265
	982

	
	其他蔬菜
	种植面积（亩）
	345
	130.86
	85
	253.64
	107
	135
	77
	81
	0
	74.54
	75
	559.57
	1923.61

	
	
	产量（t/a）
	490
	183
	63
	347
	175
	175
	106
	150.58
	83.01
	80
	115
	300
	2267.59

	
	食用菌
	种植面积（亩）
	100
	80
	85
	23
	90
	55
	40
	3
	0
	9
	0
	8.77
	493.77

	
	
	产量（t/a）
	200
	158
	169
	45
	182
	118
	81
	6
	0
	18
	0
	8
	985

	果树
	柑桔
	种植面积（亩）
	38455.73
	32446.59
	25215.35
	66226.01
	17460.9
	14532.75
	17990.1
	10289.53
	20647.9
	4928
	21608.41
	8623.74
	278425.01

	
	
	产量（t/a）
	48793.53
	38446
	33419.93
	98793.33
	16706.86
	13643
	30009
	10509.12
	21750.42
	3887.45
	20954.4
	7094.4
	344007.44

	
	蕉类
	种植面积（亩）
	87.04
	0
	0
	1.91
	245.74
	0
	0
	1.68
	0
	3.78
	20.45
	2.9
	363.5

	
	
	产量（t/a）
	144.25
	0
	0
	2.88
	36.34
	0
	0
	2.2
	0
	5.1
	3.5
	1.26
	195.53

	
	龙眼
	种植面积（亩）
	0
	0
	0
	0
	0
	18.75
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	18.75

	
	
	产量（t/a）
	0
	0
	0
	0
	0
	8.6
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	8.6

	
	梨
	种植面积（亩）
	41.11
	127.99
	196.46
	15.1
	135.02
	23.97
	201
	5.79
	68
	0
	40.33
	295
	1149.77

	
	
	产量（t/a）
	55
	111.3
	109.6
	17.08
	41.65
	33.1
	148.6
	5.3
	128.6
	0
	43.7
	235.2
	929.13

	
	枣
	种植面积（亩）
	5.39
	0
	7.66
	0
	49.69
	39.54
	2.6
	0
	0
	6.58
	0
	0
	111.46

	
	
	产量（t/a）
	5.25
	0
	4.8
	0
	21.73
	31.7
	4.1
	0
	0
	4.1
	0
	0
	71.68

	
	柿
	种植面积（亩）
	9.11
	35.28
	58.29
	0
	109.89
	73.38
	0
	0
	0
	6.79
	7.18
	0
	299.92

	
	
	产量（t/a）
	13.8
	11.5
	31.4
	0
	14.56
	14.1
	0
	0
	0
	11.91
	1.66
	0
	98.93

	
	李
	种植面积（亩）
	46.33
	100.48
	5.57
	3.02
	67.95
	23.78
	23.37
	12.86
	3.5
	423.22
	291.31
	12.5
	1013.89

	
	
	产量（t/a）
	24.1
	83.55
	3.58
	2.77
	31.8
	21
	17
	12.5
	2.1
	99.24
	27.27
	13.2
	338.11

	
	桃
	种植面积（亩）
	112.11
	2.92
	15.47
	3.99
	32.96
	139.39
	23
	1.97
	8.9
	49.07
	15.49
	0.92
	406.19

	
	
	产量（t/a）
	152.32
	5.84
	29.46
	3.65
	16.7
	75
	24
	2.5
	15
	35.22
	8.3
	1.28
	369.27

	
	猕猴桃
	种植面积（亩）
	0
	0
	38.55
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	237.48
	0
	276.03

	
	
	产量（t/a）
	0
	0
	48.1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	148.9
	0
	197

	
	葡萄
	种植面积（亩）
	88.52
	57.76
	218.98
	33.62
	175.38
	41.39
	559.19
	140.33
	14.9
	77.23
	171.24
	74.3
	1652.84

	
	
	产量（t/a）
	93.9
	27.5
	171.2
	22.39
	98.26
	21.3
	810.5
	82
	15.7
	17.01
	232.8
	126.6
	1719.16

	
	火龙果
	种植面积（亩）
	0
	0
	0
	0
	0
	31.78
	0
	17.02
	0
	0
	0
	0
	48.8

	
	
	产量（t/a）
	0
	0
	0
	0
	0
	86.3
	0
	12.5
	0
	0
	0
	0
	98.8

	
	百香果
	种植面积（亩）
	261.11
	472.11
	662.32
	27.12
	98.17
	117.61
	51.65
	3.59
	180.43
	69.18
	292.63
	48.9
	2284.82

	
	
	产量（t/a）
	244.61
	759.49
	896.4
	27.63
	69.13
	71.1
	96.2
	3
	175.2
	13.66
	268.8
	41.4
	2666.62

	
	其他水果
	种植面积（亩）
	131.11
	80.43
	144.22
	48.04
	270.43
	273.16
	134.6
	6.92
	7.96
	126.63
	1463.96
	72.15
	2759.61

	
	
	产量（t/a）
	107.53
	72.67
	134.74
	85.92
	54.77
	461
	176
	10.01
	9.82
	107.2
	207.7
	77.62
	1504.98

	经济作物
	油料
	种植面积（亩）
	5804.14
	1528.18
	1193.06
	811.01
	1523.41
	5048.27
	4561.31
	2913.53
	3178.84
	4341.86
	5734.53
	5033.8
	41671.94

	
	
	产量（t/a）
	818.18
	188.62
	195.15
	123.23
	180.71
	431.18
	386.71
	305.56
	329.19
	329.44
	590.83
	472.39
	4351.19

	
	甘蔗
	种植面积（亩）
	275.82
	0
	0
	0
	23
	772.44
	114.94
	13877.27
	3315.54
	1510
	14687.11
	7436.87
	42012.99

	
	
	产量（t/a）
	1247.278
	0
	0
	0
	109.568
	2631.735
	410.579
	62450
	12178.116
	5286.317
	58092.47
	30646.091
	173052.154

	
	茶叶
	种植面积（亩）
	391
	624
	0
	61
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1076

	
	
	产量（t/a）
	23.5
	40.7
	0
	1.6
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	65.8

	
	中草药材
	种植面积（亩）
	5039.01
	3531.42
	5177.32
	1302.26
	1465.92
	905.84
	3210.00
	998.52
	2662.9
	131.50
	703.90
	20.70
	25149.29

	
	
	产量（t/a）
	10185.83
	791.42
	923.96
	217.82
	253.25
	1037.95
	811.54
	322
	340.04
	20.73
	770.75
	5.41
	15680.7

	
	桑园
	种植面积（亩）
	1645.5
	0
	0
	0
	18.23
	12224.7
	279.4
	16.8
	742.4
	742.4
	216.3
	1578.8
	17464.53

	
	
	产量（t/a）
	203
	0
	0
	0
	2.2
	1526
	35
	2.1
	27.3
	92.5
	26.5
	197
	2111.6


表2.4—17  融安县各乡镇林地种植面积统计表
	林木种类
	单位
	长安镇
	板榄镇
	雅瑶乡
	大将镇
	大坡乡
	浮石镇
	泗顶镇
	沙子乡
	桥板乡
	东起乡
	大良镇
	潭头乡
	合计

	人工林地
	桉树
	种植面积

（公顷）
	166.7
	0
	0
	60
	15
	0
	40
	278
	0
	80
	0
	7300
	7939.7

	
	杉树
	种植面积

（公顷）
	200
	457.8467
	127
	12000
	218
	200
	160
	1680
	13.3
	55.5
	106
	40
	15257.6467


表2.4-18  融安县2025年畜禽养殖粪污可消纳土地面积情况表

	作物类型
	粮食作物

播种面积(亩)
	经济作物

播种面积(亩)
	果园

面积(亩)
	人工林地

面积（亩）
	可消纳土地面积（亩）

	长安镇
	55692.81
	29437.95
	39237.56
	5500.51
	129868.83

	板榄镇
	13107.48
	12782.79
	33323.56
	6867.71
	66081.54

	雅瑶乡
	6066.61
	8764.38
	26562.87
	1905
	43298.86

	大将镇
	6855.34
	5643.04
	66358.81
	180900.18
	259757.37

	大坡乡
	11851.16
	6176.56
	18646.13
	3495
	40168.85

	浮石镇
	26029.91
	23818.25
	15315.5
	3000
	68163.66

	泗顶镇
	18275.16
	10903.65
	18985.51
	3000
	51164.32

	沙子乡
	17347.89
	20953.62
	10479.69
	29370.03
	78151.23

	桥板乡
	18674.29
	15478.68
	20931.59
	199.5
	55284.06

	东起乡
	10450.83
	8435.63
	5690.48
	2032.5
	26609.44

	大良镇
	45197.27
	25180.84
	24148.48
	1590
	96116.59

	潭头乡
	43498.38
	22239.07
	9130.41
	110100.11
	184967.97

	合计
	273047.13
	189814.46
	288810.59
	347960.54
	1099632.72

	类型占比%
	25.00%
	17.00%
	26.00%
	32.00%
	/


（2）畜禽规模养殖场配套粪肥消纳土地情况

根据柳州市融安生态环境局2025年开展排查数据，并结合补充调查统计，融安县2025年畜禽规模养殖场配套粪肥消纳土地情况见下表。

表2.4—19  融安县畜禽规模养殖场配套粪肥消纳土地情况
	序号
	乡（镇）
	现状配套消纳土地面积（亩）
	用地类型

	1
	长安镇
	82
	耕地、林地、园地

	2
	板榄镇
	34
	耕地、园地

	3
	雅瑶乡
	440
	耕地、林地、园地

	4
	大将镇
	30
	耕地、园地

	5
	大坡乡
	30
	林地

	6
	浮石镇
	433
	耕地、园地

	7
	泗顶镇
	170
	耕地、园地

	8
	沙子乡
	60
	耕地、园地

	9
	桥板乡
	100
	园地

	10
	东起乡
	100
	园地

	11
	大良镇
	9620
	耕地、林地、园地

	12
	潭头乡
	866
	耕地、林地

	13
	合计
	5212
	耕地、林地、园地


由上表可知，融安县畜禽养殖现状消纳土地最大的乡（镇）为大良镇，主要用地类型为耕地、林地、园地。

（3）规划期内可新增畜禽粪肥消纳土地情况

根据融安县统计局提供数据，2025年融安县各乡（镇）主要经济作物、粮食作物、果园、林地种植面积可作为融安县畜禽养殖消纳土地，扣除融安县畜禽养殖现状消纳土地面积，融安县各乡（镇）可新增畜禽粪肥消纳土地情况见下表。

表2.4—20  融安县可新增畜禽粪肥消纳土地情况  单位：亩
	序号
	乡（镇）
	可用消纳土地
	现状消纳土地
	可新增消纳土地

	1
	长安镇
	129868.83
	82
	129786.83

	2
	板榄镇
	66081.54
	34
	66047.54

	3
	雅瑶乡
	43298.86
	440
	42858.86

	4
	大将镇
	259757.37
	30
	259727.37

	5
	大坡乡
	40168.85
	30
	40138.85

	6
	浮石镇
	68163.66
	433
	67730.66

	7
	泗顶镇
	51164.32
	170
	50994.32

	8
	沙子乡
	78151.23
	60
	78091.23

	9
	桥板乡
	55284.06
	100
	55184.06

	10
	东起乡
	26609.44
	100
	26509.44

	11
	大良镇
	96116.59
	9620
	86496.59

	12
	潭头乡
	184967.97
	866
	184101.97

	13
	合计
	1099632.72
	11965
	1087667.72


（4）粪肥田间施用设施设备配套情况

融安县粪肥田间施用设施设备主要为少量畜禽规模养殖场、养殖户的固体粪污经自行堆肥发酵后，同时配套简易田间储存池将粪肥回用于农田施肥；液体粪污经自行处理后，通过设置田间施用管道直接回用于农田灌溉。大部分养殖场、养殖户配套有粪肥消纳土地的，施粪方式较为原始，无专用的田间施用设施设备，主要通过车辆、人工运输。

（5）畜禽粪肥施用量情况

根据融安县农业农村局提供数据，融安县2025年肥料使用量为9.54万吨，其中有机肥施用量为4.95万吨，有机肥中畜禽粪肥施用量约为3.34万吨，主要为牛、羊、家禽粪便，主要用于金桔、甘蔗等水果作物上，少量粪肥为猪粪，主要用于林地、甘蔗、蔬菜等作物上。根据以上数据，可计算出融安县畜禽粪肥施用量约占融安县肥料施用量的35%。根据前文土壤特征可知，融安县耕地土壤中有机质含量1.10%—2.81%，全氮0.99—1.867g/kg，有效磷7.5—9.90mg/kg、pH值4.60—8.0。融安县西山林场有机质含量在4.3%—5.5%之间，腐殖质层厚度20—25cm。
4．存在的问题

（1）畜禽养殖总体生产水平偏低。融安县畜禽养殖发展不均衡，部分养殖户管理能力处于起步阶段，生产基础设施薄弱、总体装备水平不高、配套设施不完善。全县多数畜禽养殖场采用投资成本低、饲养标准低、设备操作要求低的平养模式，生产方式相对落后，导致总体生产水平偏低。县城区域仍存在畜禽养殖户及养殖散户，核心原因在于融安县作为林业大县，林地和农田占土地总面积的比例较高，受历史遗留问题及地理条件限制，合法合规且适宜建设畜禽规模养殖场的土地资源稀缺，难以满足规模化养殖发展需求。

（2）畜禽养殖化结构有待优化。融安县养殖集中于大良镇、潭头乡、东起乡、雅瑶乡，但粪污消纳土地集中在大将镇、长安镇，种养空间错配；生猪、肉牛规模化龙头少，特色养殖体量小，产业链不完善。
（3）污染治理设施尚不完善。融安县小型养殖场（户）数量多、布局分散，部分散养户养殖基础设施建设滞后，粪污处理设施缺失，未配备基础防渗、雨污分流等关键设施；部分小型养殖场、养殖户及养殖散户未配套粪污处理利用设施，畜禽粪污未经处理直接排放至地表，对周边环境造成影响，引发居民对养殖场异味、养殖废水无序排放等问题的投诉较多。部分养殖场未配套建设粪污消纳用地，消纳能力有限，导致畜禽粪污资源化利用难度较大，养殖区域整体污染防治水平亟待提升。现状液体粪肥还田过程主要采用漫灌的方式，还田前未进行卫生学检测，达不到《畜禽粪肥还田技术规范》要求，对区域地下水及土壤均会产生污染风险。缺乏科学统筹规划，加之农作物施肥具有明显季节性特征，畜禽粪污产生时间与农作物施肥节点未能有效衔接，易出现粪污暂存超量、消纳不及时的情况，既可能引发粪污渗漏、溢流等环境污染风险，也直接制约了粪污资源化利用的效率与覆盖范围。
（4）种养结合不紧密。区域种养规模不匹配，粪污供给与土地消纳存在结构性失衡；种养主体相互分离，农牧结合关联性不强，粪污资源化利用链条断裂，导致种养循环模式推广难度较大。全县目前无专门的有机粪肥生产企业，主要受制于政府配套建设用地保障困难，且缺乏相关补贴政策，直接影响了养殖户与有机肥厂的合作积极性，进一步阻碍了种养结合的推进。

（5）污染监管不全面，保障机制不到位。尽管已强化畜禽养殖环保执法工作，但受养殖企业规模波动大、经济效益不佳等因素影响，畜禽养殖场生产现状存在不确定性，相关管理制度未能全面落地。多数畜禽规模养殖场环评手续不完善，粪污污染监督执法力度不足；现有政策及管理制度对养殖户的约束性不强，导致其改善污染治理设施、完善资源化利用途径的意愿薄弱，污染治理工作难以有效推进。

（6）养殖户经济实力薄弱，资金投入不足。建设畜禽规模养殖场的资金门槛较高，加之养殖户需兼顾生活开支，部分养殖户（含贫困户）经济压力更大，亟需政府与社会各界关注支持，违规排污问题的整治面临多重困难。多数养殖户未配备粪污处理设施或现有设施不符合相关标准，且现有政策对非规模养殖的污染防治补贴力度不足，进一步降低了养殖户的治理积极性。畜禽粪污处理需要配套复杂的设备与设施，存在占地广、设备多、技术要求高、投资额度大等特点，而畜禽养殖效益偏低，多数场户无力承担污染治理投入。第三方专业粪污处理机构的回收、运输、加工成本较高，且受技术能力与市场波动影响，有机肥、沼气、沼气发电等综合利用项目的效益不佳且不确定性较大，最终导致畜禽养殖污染问题日益突出。
三、主要目标
（一）工作目标

1．总体目标

按照融安县畜禽养殖区域划分，合理规划和发展畜禽养殖业，控制和削减畜禽养殖排污总量，基本解决畜禽规模养殖污染，培育形成畜禽养殖粪污资源化利用新兴产业。

力争到2030年，构建以生态消纳为主的畜禽养殖污染防治体系以及科学规范、权责清晰、约束有力的畜禽养殖粪污资源化利用体系，探索种养结合循环发展机制，大幅消减对水环境的影响，持续改善全县水环境质量。


2．核心指标

根据《畜禽养殖污染防治规划编制指南（试行）》（环办土壤函〔2021〕465号）设置4项约束性指标，同时结合融安县畜禽养殖污染防治现状，设置2项预期性指标。规划指标具体如下：

表3.1—1  规划指标一览表

	序号
	项目
	现状值

（2025年）
	目标值

（2027年）
	目标值

（2030年）
	备注

	1
	畜禽粪污综合利用率
	82.6%
	达到上级考核要求
	90%
	约束性

	2
	畜禽规模养殖场

粪污处理设施装备配套率
	96.2%
	100%
	100%
	约束性

	3
	畜禽规模养殖场

粪污资源化利用台账建设率
	100%
	100%
	100%
	约束性

	4
	达标排放的畜禽规模养殖场自行监测覆盖率（粪污不外排的养殖场不在统计范围内）（%）
	/
	100%
	100%
	约束性

	5
	畜禽养殖户粪污处理设施配套率
	63.0%
	达到上级考核要求
	达到上级考核要求
	预期性

	6
	规模畜禽养殖场依法履行环评手续比例
	/
	100%
	100%
	预期性


（二）畜禽养殖环境承载力分析

根据农业部印发的《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》，测算区域内耕地、园地、林地和草地所能消耗的最大畜禽粪污量（折算为猪当量）。畜禽粪污土地承载力及规模养殖场配套土地面积测算以粪肥氮养分供给和植物氮养分需求为基础进行核算，对于设施蔬菜等作物为主或土壤本底值磷含量较高的特殊区域或农用地，可选择以磷为基础进行测算。畜禽粪肥养分需求量根据土壤肥力、作物类型和产量、粪肥施用比例等确定。畜禽粪肥养分供给量根据畜禽养殖量、粪污养分产生量、粪污收集处理方式等确定。

1．区域畜禽粪污土地承载力测算方法

区域畜禽粪污土地承载力等于区域植物粪肥养分需求量除以单位猪当量粪肥养分供给量（以猪当量计）。根据融安县2025年末畜禽养殖情况汇总表存栏量换算猪当量结果见下表。

表3.2—1  融安县畜禽养殖猪当量计算表

	序号
	乡（镇）
	生猪存栏量（头）
	肉鸡存栏量（只）
	肉鸭存栏量（只）
	蛋鸡存栏量（只）
	蛋鸭存栏量（只）
	肉牛存栏量（头）
	肉羊存栏量（只）
	折算猪当量（头）

	1
	长安镇
	420
	78500
	14000
	20400
	16000
	0
	0
	5576

	2
	板榄镇
	284
	1568
	0
	0
	21593
	0
	0
	1210

	3
	雅瑶乡
	9678
	5500
	0
	0
	9000
	16
	0
	10311

	4
	大将镇
	696
	0
	0
	0
	6800
	18
	0
	1028

	5
	大坡乡
	689
	35800
	0
	0
	5000
	28
	0
	2414

	6
	浮石镇
	7014
	6800
	0
	0
	13100
	44
	0
	7957

	7
	泗顶镇
	3138
	1500
	0
	0
	52000
	37
	413
	5567

	8
	沙子乡
	110
	5500
	0
	0
	35000
	0
	280
	1842

	9
	桥板乡
	211
	12000
	0
	0
	0
	50
	302
	978

	10
	东起乡
	936
	0
	0
	17100
	0
	320
	705
	2969

	11
	大良镇
	16350
	400
	7500
	0
	117332
	392
	2455
	23648

	12
	潭头乡
	20142
	15000
	0
	17000
	8500
	210
	0
	22462

	13
	合计
	59668
	162568
	21500
	54500
	284325
	1115
	4155
	85962


（1）区域植物养分需求量

根据区域内各类植物（包括作物、人工牧草、人工林地等）的氮（磷）养分需求量测算，计算方法如下：

区域植物养分需求量=∑（每种植物总产量（总面积）×单位产量（单位面积）养分需求量）

不同植物单位产量（单位面积）适宜氮（磷）养分需求量可以通过分析该区域的土壤养分和田间试验获得，无参考数据的可参照《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》附表1确定，具体见下表。由于融安县种植的农作物和经济作物种类较多，下表未列入的农作物和经济作物种类，参照同类作物的推荐值进行测算，具体如下见下表。

表3.2—2  不同植物形成100kg产量需要吸收氮磷量推荐值

	作物种类
	氮/N(kg)
	磷/P(kg)
	同类作物

	大田作物
	小麦
	3.0
	1.0
	/

	
	水稻
	2.2
	0.8
	/

	
	玉米
	2.3
	0.3
	/

	
	谷子
	3.8
	0.44
	/

	
	大豆
	7.2
	0.748
	豆类、食用坚果

	
	棉花
	11.7
	3.04
	/

	
	马铃薯
	0.5
	0.088
	甘薯、木薯、马蹄、莲藕、食用菌

	蔬菜
	黄瓜
	0.28
	0.09
	瓜菜类、瓜果类

	
	番茄
	0.33
	0.1
	/

	
	青椒
	0.51
	0.107
	/

	
	茄子
	0.34
	0.1
	/

	
	大白菜
	0.15
	0.07
	叶菜类、甘蓝类、其他蔬菜

	
	萝卜
	0.28
	0.057
	/

	
	大葱
	0.19
	0.036
	/

	
	大蒜
	0.82
	0.146
	/

	果树
	桃
	0.21
	0.033
	猕猴桃、红枣、李子

	
	葡萄
	0.74
	0.512
	龙眼

	
	香蕉
	0.73
	0.216
	其他蕉

	
	苹果
	0.3
	0.08
	火龙果、其他水果

	作物种类
	氮/N(kg)
	磷/P(kg)
	同类作物

	果树
	梨
	0.47
	0.23
	/

	
	柑桔
	0.6
	0.11
	百香果、柿子

	经济作物
	油料
	7.19
	0.887
	/

	
	甘蔗
	0.18
	0.016
	/

	
	甜菜
	0.48
	0.062
	棉花

	
	烟叶
	3.85
	0.532
	/

	
	茶叶
	6.40
	0.88
	/

	人工草地
	苜蓿
	0.2
	0.2
	/

	
	饲用燕麦
	2.5
	0.8
	/

	人工林地
	桉树
	3.3kg/m3
	3.3kg/m3
	杉树

	
	杨树
	2.5kg/m3
	2.5kg/m3
	/

	其他*
	青饲料
	12.75kg/亩
	3.28kg/亩
	查询有关文献资料获取

	
	绿肥
	14.72kg/亩
	1.08kg/亩
	

	
	中草药材
	5.76kg/亩
	0.48kg/亩
	

	
	桑园
	9.6kg/亩
	1.24kg/亩
	


依据融安县主要农作物产量/种植面积，并按照区域植物养分需求量测算公式，结合不同植物形成100kg产量需要吸收氮磷量推荐值，测算出融安县各乡（镇）农作物和经济作物的养分需求量（以氮计），测算结果见下表。
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表3.2—3  融安县农作物和经济作物及养分需求量

	序号
	乡（镇）
	氮（t/a）
	磷（t/a）

	1
	长安镇
	1224.743
	277.936

	2
	板榄镇
	549.26
	128.529

	3
	雅瑶乡
	350.959
	72.449

	4
	大将镇
	1810.454
	1135.973

	5
	大坡乡
	311.438
	76.57

	6
	浮石镇
	587.042
	133.42

	7
	泗顶镇
	491.21
	120.354

	8
	沙子乡
	576.317
	238.939

	9
	桥板乡
	567.975
	290.91

	10
	东起乡
	194.313
	104.883

	11
	大良镇
	775.538
	183.548

	12
	潭头乡
	1252.235
	764.503

	13
	合计
	8691.484
	3528.014


（2）区域植物粪肥养分需求量

根据不同土壤肥力下，区域内植物氮（磷）总养分需求量中需要施肥的比例、粪肥占施肥比例和粪肥当季利用效率测算，计算方法如下：

氮（磷）施肥供给养分占比根据土壤氮（磷）养分确定，土壤不同氮磷养分水平下的施肥占比推荐值见《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》附表2，具体见下表。

表3.2—4  土壤不同氮（磷）养分水平下施肥供给养分占比推荐值

	土壤氮磷养分分级
	Ⅰ
	Ⅱ
	Ⅲ

	施肥供给占比
	35%
	45%
	55%

	土壤全氮量（g/kg）
	旱地（大田作物）
	＞1.0
	0.8~1.0
	＜0.8

	
	水田
	＞1.2
	1.0~1.2
	＜1.0

	
	菜地
	＞1.2
	1.0~1.2
	＜1.0

	
	果园
	＞1.0
	0.8~1.0
	＜0.8

	土壤有效磷含量（mg/kg）
	＞40
	20~40
	＜20


根据调查，融安县耕地土壤中全氮0.99—1.867g/kg，有效磷7.5—9.90mg/kg。根据《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》，对于设施蔬菜等作物为主或土壤本底值磷含量较高的特殊区域或农用地，可选择以磷为基础进行测算。结合融安县实际情况，属于土壤本底值磷含量较高的特殊区域，选择以磷为基础进行测算。由上表可知融安县磷、氮养分分级分别为Ⅲ级、Ⅰ级，磷、氮养分水平下施肥供给养分占比为55%、35%。

根据前文种养结合现状畜禽粪肥施用量情况可知，融安县粪肥占施肥比例为35%；

根据《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》中“不同区域的粪肥占施肥比例根据当地实际情况确定；磷素、氮素当季利用率取值范围推荐值分别为30%—35%、25%—30%”。结合融安县实际情况，磷素、、氮素当季利用率分别取30%、25%。

综上可计算出融安县植物粪肥养分需求量如下表。

表3.2—5  融安县农作物和经济作物粪肥养分需求量
	序号
	乡（镇）
	磷需求量（t/a）
	氮需求量（t/a）

	1
	长安镇
	178.342
	600.124

	2
	板榄镇
	82.473
	269.137

	3
	雅瑶乡
	46.488
	171.97

	4
	大将镇
	728.916
	887.122

	5
	大坡乡
	49.132
	152.605

	6
	浮石镇
	85.611
	287.651

	7
	泗顶镇
	77.227
	240.693

	8
	沙子乡
	153.319
	282.395

	9
	桥板乡
	186.667
	278.308

	10
	东起乡
	67.3
	95.213

	11
	大良镇
	117.777
	380.014

	12
	潭头乡
	490.556
	613.595

	13
	合计
	2263.808
	4258.827


（3）单位猪当量粪肥养分供给量

根据《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》，综合考虑畜禽粪污养分在收集、处理和贮存过程中的损失，单位猪当量磷、氮养分供给量分别为1.2kg、7.0kg。

（4）区域畜禽粪污土地承载力

区域畜禽粪污土地承载力等于区域植物总的粪肥养分需求量除以单位猪当量粪肥养分供给量，计算得到区域理论最大养殖量（以猪当量计），融安县畜禽粪污土地承载力见下表。

表3.2—6  融安县土地承载力计算表

	序号
	乡（镇）
	以磷计
	以氮计
	土地可承载

猪当量
阈值（80%）
	现有

猪当量（头）
	承载力差值
+：剩余

-：缺少

	
	
	区域植物粪肥

养分需求量（t）
	土地可承载

猪当量（头）
	区域植物粪肥

养分需求量（t）
	土地可承载

猪当量（头）
	
	
	

	1
	长安镇
	178.342
	148618
	600.124
	85732
	68586
	5576
	+63010

	2
	板榄镇
	82.473
	68728
	269.137
	38448
	30758
	1210
	+29548

	3
	雅瑶乡
	46.488
	38740
	171.97
	24567
	19654
	10311
	+9343

	4
	大将镇
	728.916
	607430
	887.122
	126732
	101386
	1028
	+100358

	5
	大坡乡
	49.132
	40943
	152.605
	21801
	17441
	2414
	+15027

	6
	浮石镇
	85.611
	71343
	287.651
	41093
	32874
	7957
	+24917

	7
	泗顶镇
	77.227
	64356
	240.693
	34385
	27508
	5567
	+21941

	8
	沙子乡
	153.319
	127766
	282.395
	40342
	32274
	1842
	+30432

	9
	桥板乡
	186.667
	155556
	278.308
	39758
	31806
	978
	+30828

	10
	东起乡
	67.3
	56083
	95.213
	13602
	10882
	2969
	+7913

	11
	大良镇
	117.777
	98148
	380.014
	54288
	43430
	23648
	+19782

	12
	潭头乡
	490.556
	408797
	613.595
	87656
	70125
	22462
	+47663

	13
	合计
	2263.808
	1886508
	4258.827
	608404
	486724
	85962
	+400762


根据上表可知，融安县各乡（镇）农作物对畜禽粪肥需求量较大，以磷为基础进行测算，全县最大可承载608404头标准猪当量，2025年融安县全县现有畜禽养殖存栏总量折算为标准猪的数量为85962头猪当量。现有畜禽猪当量占全县土地可承载猪当量的14.1%，未达到全县可承载猪当量80%的阈值（486724头猪当量）。因此，从融安县各乡（镇）范围的土地承载力而言，均能满足大力发展畜禽养殖业的需求。

2．规模养殖场配套土地面积测算方法

（1）规模养殖场粪肥养分供给量

根据规模养殖场饲养畜禽存栏量、畜禽氮（磷）排泄量、养分留存率测算，计算公式如下：

粪肥养分供给量=∑(各种畜禽存栏量×各种畜禽氮（磷）排泄量)×养分留存率

不同畜禽的氮（磷）养分日产生量可以根据实际测定数据获得，无测定数据的可根据猪当量进行测算。固体粪便和污水以沼气工程处理为主的，粪污收集处理过程中氮留存率推荐值为65%（磷留存率为65%）；固体粪便堆肥、污水氧化塘贮存或厌氧发酵后农田利用为主的，粪污收集处理过程中氮留存率推荐值为62%（磷留存率为72%）。

结合融安县畜禽规模养殖现状，规模化畜禽养殖固体粪便主要以固体粪便堆肥或厌氧发酵后农田利用为主，因此粪污收集处理过程中氮留存率取62%，磷留存率取72%。

根据前文融安县畜禽规模养殖场存栏量及各种畜禽氮磷排泄量，可计算出融安县畜禽规模养殖场粪肥养分供给量情况见下表。

表3.2—7  融安县畜禽规模养殖场粪肥养分供给量计算表

	序号
	乡（镇）
	氮排泄量

（t/a）
	粪肥氮供给量

（t/a）
	磷排泄量

（t/a）
	粪肥磷供给量

（t/a）

	1
	长安镇
	25.062
	15.538
	5.697
	4.102

	2
	板榄镇
	5.375
	3.333
	1.296
	0.933

	3
	雅瑶乡
	37.665
	23.352
	10.883
	7.836

	4
	大将镇
	3.101
	1.923
	0.748
	0.539

	5
	大坡乡
	3.72
	2.306
	0.838
	0.603

	6
	浮石镇
	32.879
	20.385
	9.215
	6.635

	7
	泗顶镇
	31.99
	19.834
	8.112
	5.841

	8
	沙子乡
	15.96
	9.895
	3.85
	2.772

	9
	板桥乡
	0.8
	0.496
	0.16
	0.115

	10
	东起乡
	3.922
	2.432
	0.946
	0.681

	11
	大良镇*
	103.261
	64.022
	27.02
	19.454

	12
	潭头乡
	95.398
	59.147
	26.885
	19.357

	13
	合计
	359.133
	222.663
	95.65
	68.868


*：表中大良镇核算氮、磷排泄量数据不包括粪污采用异位发酵床处理后外售的量。

（2）单位土地粪肥养分需求量

根据不同土壤肥力下，单位土地养分需求量、施肥比例、粪肥占施肥比例和粪肥当季利用效率测算，计算方法如下：

单位土地养分需求量为规模养殖场单位面积配套土地种植的各类植物在目标产量下的氮（磷）养分需求量之和，各类作物的目标产品可以根据当地平均产量确定，具体参照区域植物养分需求量计算。

根据前文融安县农作物和经济作物种植面积和养分需求量，计算融安县单位土地养分需求量见下表。

表3.2—8  融安县单位土地养分需求量表
	序号
	乡（镇）
	2025年

种植面积（亩）
	区域植物粪肥磷需求量（t/a）
	单位土地磷

需求量（kg/亩）
	区域植物粪肥氮需求量（t/a）
	单位土地氮
需求量（kg/亩）

	1
	长安镇
	129868.83
	178.342
	1.37
	600.124
	4.62

	2
	板榄镇
	66081.54
	82.473
	1.25
	269.137
	4.07

	3
	雅瑶乡
	43298.86
	46.488
	1.07
	171.97
	3.97

	4
	大将镇
	259757.37
	728.916
	2.81
	887.122
	3.42

	5
	大坡乡
	40168.85
	49.132
	1.22
	152.605
	3.8

	6
	浮石镇
	68163.66
	85.611
	1.26
	287.651
	4.22

	7
	泗顶镇
	51164.32
	77.227
	1.51
	240.693
	4.7

	8
	沙子乡
	78151.23
	153.319
	1.96
	282.395
	3.61

	9
	桥板乡
	55284.06
	186.667
	3.38
	278.308
	5.03

	10
	东起乡
	26609.44
	67.3
	2.53
	95.213
	3.58

	11
	大良镇
	96116.59
	117.777
	1.23
	380.014
	3.95

	12
	潭头乡
	184967.97
	490.556
	2.65
	613.595
	3.32

	13
	合计
	1099632.72
	2263.808
	2.06
	4258.827
	3.87


（3）规模养殖场配套土地面积测算方法

规模养殖场配套土地面积等于规模养殖场粪肥养分供给量（采用异位发酵床处理后对外销售部分不计算在内）除以单位土地粪肥养分需求量，计算出融安县规模养殖场配套土地面积表如下。

表3.2—9  融安县规模养殖场配套土地面积计算表

	序号
	乡（镇）
	配套土地面积（亩）

	
	
	以磷计
	以氮计
	现状值
	以磷计差值（+：富余；-：缺少）
	以氮计差值（+：富余；-：缺少）

	1
	长安镇
	2994.16
	3363.2
	82
	-2912.16
	-3281.2

	2
	板榄镇
	746.4
	818.92
	34
	-712.4
	-784.92

	3
	雅瑶乡
	7323.36
	5882.12
	440
	-6883.36
	-5442.12

	4
	大将镇
	191.81
	562.28
	30
	-161.81
	-532.28

	5
	大坡乡
	494.26
	606.84
	30
	-464.26
	-576.84

	6
	浮石镇
	5265.87
	4830.57
	433
	-4832.87
	-4397.57

	7
	泗顶镇
	3868.21
	4220
	170
	-3698.21
	-4050

	8
	沙子乡
	1414.29
	2741
	60
	-1354.29
	-2681

	9
	板桥乡
	34.02
	98.61
	100
	65.98
	1.39

	10
	东起乡
	269.17
	679.33
	100
	-169.17
	-579.33

	11
	大良镇
	15816.26
	16208.1
	9620
	-6196.26
	-6588.1

	12
	潭头乡
	7304.53
	17815.36
	866
	-6438.53
	-16949.36

	13
	合计
	45722.34
	57826.33
	11965
	-33757.34
	-45861.33


由上表分析，融安县2025年现有畜禽规模养殖场至少需配套57826.33亩粪肥消纳土地（以氮计），根据现状调查，融安县规模养殖场仅配套有11965亩粪肥消纳土地。因此，从融安县规模养殖场总体情况而言，各规模养殖场配套消纳地不能满足现有规模化养殖场的发展需求，无法全部消纳粪污量；从乡镇区域分析，除板桥乡外，其他乡镇规模养殖场配套消纳地现状不足。

根据补充调查，现状部分规模养殖场粪污直接赠送或外售给周边种植户，但由于其需求方不固定且部分种植户不在本乡镇范围，因此，该部分粪肥得消纳地面积未纳入现状统计数据，导致统计的消纳地面积偏小，但大部分畜禽规模养殖场现有畜禽养殖猪当量超过该养殖场配套的土地面积。

按照“农牧结合、种养循环”的原则，融安县可通过引导畜禽养殖业合理布局，结合融安县各乡镇土地资源、养殖基础和资源环境条件的实际情况，按照“因地制宜、总体协调”、“农牧结合、种养循环”的原则对全县的畜禽养殖业进行优化布局，引导畜禽规模养殖场与种植业主衔接，鼓励推广异位发酵床、粪污深度处理等污染减量处理方式，减轻土地承载力压力。

3．水环境承载力分析

根据《柳州市中小河流水功能区纳污能力核定和分阶段限制排污总量控制方案》（广西壮族自治区水利电力勘测设计研究院，2014年12月），融安县中小河流水功能区限制排污总量控制方案见下表。

表3.2—10  柳州市中小河流水功能区分阶段限制排污总量控制方案成果表（融安县部分）

	县级行政区
	水功能区
	水平年
	COD（t）
	氨氮（t）

	
	
	
	纳污能力
	限制排污总量
	纳污能力
	限制排污总量

	
	一级
	二级
	
	
	
	
	

	融水县、融安县
	泗维河融水—融安开发利用区
	泗维河融水工业、农业用水区
	2020
	130.65
	61.38
	10.33
	9.30

	
	
	
	2030
	130.65
	55.24
	10.33
	8.37

	融水县、融安县
	泗维河融水—融安开发利用区
	泗维河融安工业、农业用水区
	2020
	56.53
	3.05
	1.72
	0.51

	
	
	
	2030
	56.53
	3.05
	1.72
	0.51

	三江县、融安县
	保江河融安保留区
	/
	2020
	15.44
	15.44
	2.57
	2.57

	
	
	/
	2030
	15.44
	15.44
	2.57
	2.57

	融安县
	石门河融安保留区
	/
	2020
	/
	0.00
	/
	0.00

	
	
	/
	2030
	/
	0.00
	/
	0.00

	融安县、融水县
	石门河融安—融水开发利用区
	石门河大良—潭头饮用、农业用水区
	2020
	129.24
	25.44
	16.61
	4.37

	
	
	
	2030
	129.24
	22.90
	16.61
	3.93

	融安县、融水县
	石门河融安—融水开发利用区
	石门河融安—融水工业、农业用水区
	2020
	59.28
	0.00
	1.88
	0.00

	
	
	
	2030
	59.28
	0.00
	1.88
	0.00

	融安县
	沙埔河融安开发利用区
	沙埔河沙子饮用水源区
	2020
	/
	0.00
	/
	0.00

	
	
	
	2030
	/
	0.00
	/
	0.00

	融安县
	沙埔河融安开发利用区
	沙埔河沙子工业、农业用水区
	2020
	142.99
	5.09
	8.99
	0.85

	
	
	
	2030
	142.99
	5.09
	8.99
	0.85

	
	
	
	2030
	337.21
	139.87
	25.77
	22.48

	融安县、鹿寨县
	东泉河融安—鹿寨保留区
	/
	2020
	0.65
	0.65
	0.11
	0.11

	
	
	
	2030
	0.65
	0.65
	0.11
	0.11

	县级行政区
	水功能区
	水平年
	COD（t）
	氨氮（t）

	
	一级
	二级
	
	纳污能力
	限制排污总量
	纳污能力
	限制排污总量

	融安县、三江县
	四甲河融安—三江保留区
	/
	2020
	2.87
	2.87
	0.48
	0.48

	
	
	
	2030
	2.87
	2.87
	0.48
	0.48

	融安县、三江县
	板六河融安—三江保留区
	/
	2020
	22.42
	22.42
	3.73
	3.73

	
	
	
	2030
	22.42
	22.42
	3.73
	3.73

	融安县
	黄金河融安保留区
	/
	2020
	8.99
	8.99
	1.50
	1.50

	
	
	
	2030
	8.99
	8.99
	1.50
	1.50

	融安县
	雅瑶河永福—融安保留区
	/
	2020
	3.86
	3.86
	0.64
	0.64

	
	
	
	2030
	3.86
	3.86
	0.64
	0.64

	融安县
	雅瑶河融安开发利用区
	雅瑶河雅瑶饮用、农业用水区
	2020
	104.41
	5.81
	7.93
	0.97

	
	
	
	2030
	104.41
	5.81
	7.93
	0.97

	融安县
	南江河融安保留区
	/
	2020
	8.22
	8.22
	1.37
	1.37

	
	
	
	2030
	8.22
	8.22
	1.37
	1.37

	融安县
	南江河融安开发利用区
	南江河漂流景观娱乐用水区
	2020
	170.49
	21.44
	11.21
	3.65

	
	
	
	2030
	170.49
	21.44
	11.21
	3.65

	融安县
	泗顶河融安开发利用区
	泗顶河泗顶饮用、工业用水区
	2020
	77.41
	26.03
	4.81
	4.26

	
	
	
	2030
	77.41
	23.43
	4.81
	3.83

	融安县
	大坡河融安开发利用区
	大坡河大坡饮用、农业用水区
	2020
	67.01
	5.06
	4.65
	0.84

	
	
	
	2030
	67.01
	5.06
	4.65
	0.84


根据上表可知，整体来看融安县中小河流水环境容量仍有一定空间，不会成为制约发展的短板。从具体水体来看，石门河融安保留区、石门河融安—融水工业、农业用水区以及沙埔河融安开发利用区—沙埔河沙子饮用水源区等3个水功能区2020—2030年限制排污总量为0。

2025年融安县境内地表水考核断面1-12月水质均可达到或优于GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅱ类水质标准，水环境承载力指数为100%。融安县现状畜禽养殖废水对中小河流水质影响不大。

总体看来，融安县中小河流水环境具有一定环境承载力，但仍有部分河流水环境承载力不足，若畜禽养殖废水无序排放，长此以往会加重区域地表水负荷，因此需要对区域养殖场、养殖户进行综合整治，完善畜禽养殖粪污处理措施，减少粪污对地表水体的影响。

4．水资源承载力分析

根据《柳州市水资源综合规划（2019—2035年）》，融安县现状主要供水水源为融江，缺少备用水源，且部分村镇抗旱能力严重不足。

结合已有规划，融安县规划水平年供水方案仍以融江为主，并在县域河流内扩建有调节性能的九歪水库、阳山水库、石枧水库、六用水库、黄江水库、岩口水库、蒙洞水库、大份水库等小型水库和农村集中供水工程作为补充水源，同时以浪溪河、保江河作为城区备用水源。根据分析，2035年融安县多年平均可供水量为2.05亿m3，其中融安县林牧渔畜2035年预测需水量为0.15亿m3，仅占融安县2035年规划多年平均可供水量的7.31%，可知融安县水资源承载力可满足融安县畜禽养殖要求。但考虑到部分村镇抗旱能力严重不足，应按照《畜禽养殖场（户）粪污处理设施建设技术指南》（农办牧〔2022〕19号）畜禽养殖场（户）宜采用干清粪、水泡粪、地面垫料、床（网）下垫料等清粪工艺，逐步淘汰水冲粪工艺，合理控制清粪环节用水量。

（三）目标可实现性分析

1．全县畜禽粪污土地承载力充足

融安县2025年农作物播种面积共计40857公顷。根据现有种植面积的农作物产量进行全县土地承载力计算表明，全县最大可以承载608404头猪当量的畜禽养殖量（以氮计），按照区域可承载猪当量的80%计，融安县可允许畜禽养殖量为486724头猪当量。

融安县畜禽养殖种类主要有生猪、牛、羊、鸡、鸭等。各畜禽存栏量折算，2025年融安县畜禽养殖总量为85962头猪当量。因此，融安县粪污土地承载力充足，具备了粪污土地消纳能力，并具备400762头猪当量的养殖空间（融安县可允许畜禽养殖量减去2025年融安县畜禽养殖总量），为实现畜禽养殖粪污防治目标和种养平衡提供了土地条件。

2．畜禽养殖粪污防治与资源化利用已初具规模

融安县畜禽粪污综合利用率现状为82.6%，拟通过健全收集、处理、运输、利用为一体的畜禽养殖粪污社会化服务体系，全面推进畜禽粪污资源化利用，提升畜禽粪污综合利用率达到上级考核要求。

根据《融安县国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，“十四五”期间，融安县拟实施一批标准化养殖小区和畜禽粪污资源生产有机肥项目，推行科学养殖粪污处理技术，消除农村养殖粪污污染。严格实行雨污分流、干湿分离“两分”技术和节水养殖技术，从源头上控制和减少畜禽养殖污水总量。推进畜禽排泄物资源化利用。同时支持畜禽规模养殖场建设畜禽粪便、污水与雨水分流设施，畜禽粪便、污水、病死畜禽等贮存设施及综合利用和无害化处理设施。推行粪污收集、贮运、处理和利用过程的标准化、清洁化、规模化。推广工厂化堆肥处理、商品化有机肥生产技术。鼓励利用畜禽粪便、秸秆等多种原料，布局建设大型沼气工程、畜禽粪便收集处理中心、沼液收集贮存配送中心等节点工程。

通过优化化肥农药使用结构，加大商品有机肥、沼液、绿肥、秸秆等新型肥料的生产和使用，以养分替代，减少化肥用量。推广“秸秆—畜牧养殖粪便—沼气沼渣—有机肥—有机农业”的循环经济模式。大力推广高效低毒低残留农药和生物农药，持续扩大病虫害统防统治比例，积极探索化学防治与物理、生物、农业防治相结合的绿色防治技术，有效降低化学农药用量。

3．畜禽粪污资源化技术能力具备

融安县深入实施科教兴农战略，加快推进县、乡、村三级农业产业技术体系、农技推广服务体系和农技人才培养体系建设，加强与区内外高校、研究院合作，打造产学研农业科技创新联盟，重点开展农业科技机械化装置、生态种养及重大病虫害防控等共性关键技术攻关工作。继续实施科技特派员制度。加快各级农业科技园区、现代农业核心示范区建设和发展，建设升级一批良种繁育基地，以科技支撑畜禽业快速发展。积极推广畜禽粪污无害化和资源化技术，培养了一批具有粪污无害化和资源化处理的技术人员。广大养殖户已经逐渐了解了堆肥发酵、还田利用等相关技术，为粪污污染防治目标的实现提供了技术条件。

4．资金筹措条件具备

粪污资源化的实施，具有先期投入、后期收获的特点。为保障广大农民收入发展绿色农业、扩大经济效益的需求，融安县人民政府拟采取争取国家资金、吸纳第三方资金的方法对粪污处理设施进行试点建设，引导养殖业主积极筹措资金，节省化肥购置费用，并在发展绿色农业的过程中，获得绿色农作物产品的增值收益，补偿投入的粪污资源化设施的前期投入，充分调动养殖业主防治污染的积极性，变被动防治为主动防治，在防治过程中获得收益。

综上所述，上述规划目标均具有可达性。

四、主要任务

（一）畜禽养殖污染治理总体要求

1．确定畜禽养殖污染治理重点区域

根据《广西壮族自治区主体功能区规划》（桂政发〔2012〕89号）、《柳州市生态环境分区管控动态更新成果（2023年）》、《融安县畜禽养殖禁养区划定方案》（融政规〔2020〕1号）、《融安县国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》等文件要求，总体遵循“减量化、无害化、资源化、生态化”原则，以绿色生态为导向，坚持政府支持、企业为主体、市场化运作的方针，以畜禽规模养殖场和散养密集区为污染治理重点区域，最终确定融安县畜禽养殖污染治理重点区域为大良镇、潭头乡（畜禽养殖量最大）。
2．严格执行畜禽养殖禁养区划分方案

严格执行《融安县畜禽养殖禁养区划定方案》（融政规〔2020〕1号）文件要求，禁养区内严禁建设畜禽养殖场、养殖小区；县城区域内不得饲养鸡、鸭、鹅、兔、猪、羊等家禽家畜，因教学、科研、医用和其他特殊业务需要饲养的除外。饲养家畜影响市容和环境卫生的，由市容环境卫生行政主管部门或者其委托的单位，责令其限期整改或者依法予以没收，并可处以罚款。

禁养区外从事畜禽规模养殖的，应当符合当地土地利用规划和设施农用地政策，遵守国家有关建设项目环境保护管理规定，开展环境影响评价。对于新建畜禽规模养殖场，从规范审批、强化日常监管与防范污染风险三个方面明确部门分工，通过环境监管、执法、指导等措施推动压实养殖主体责任。构建种养循环发展机制，提高畜禽粪污综合利用率，以能源化、肥料化作为资源化主导方向，尽可能提高畜禽粪污综合利用率。

严格执行《自治区生态环境厅  自治区农业农村厅关于开展调整和完善畜禽养殖禁养区划定工作的通知》（桂环函〔2026〕142号）等文件要求，结合融安县实际，对现有禁养区划定进行科学调整和完善。

3．引导畜禽养殖业合理布局

根据各乡（镇）的养殖基础和资源环境条件，考虑各畜禽种类排污特点，围绕全县空间发展重点和定位要求，进一步优化调整全县乡（镇）间以及流域内畜禽养殖空间布局。

结合各乡镇土地承载力、现有养殖基础和产业规划差异化布局：长安镇、大将镇、沙子乡、桥板乡、潭头乡等土地富余乡镇可适度新增特色养殖；板榄镇、雅瑶乡、东起乡、大坡乡、浮石镇、泗顶镇维持现有规模，动态调整种养结构；大良镇重点发展牛羊养殖。全县各乡镇土地承载猪当量均存在富余，养殖粪污以本地土地堆肥消纳为主。养殖空间优化布局建议见下表。

表4.1—1  融安县畜禽养殖空间优化建议

	序号
	乡（镇）
	土地可承载

猪当量
阈值（80%）
	现有

猪当量

（头）
	承载力差值

+：剩余

-：缺少
	养殖空间布局优化

	1
	长安镇
	68586
	5576
	+63010
	可新增畜禽养殖规模，重点发展特色（肉鸡、肉牛、肉羊）养殖，粪污堆肥土地消纳

	2
	板榄镇
	30758
	1210
	+29548
	保持现有畜禽养殖规模，动态调整养殖结构，粪污堆肥土地消纳

	3
	雅瑶乡
	19654
	10311
	+9343
	保持现有畜禽养殖规模，动态调整养殖结构，粪污堆肥土地消纳

	4
	大将镇
	101386
	1028
	+100358
	可新增畜禽养殖规模，粪污堆肥土地消纳

	5
	大坡乡
	17441
	2414
	+15027
	重点发展特色（肉鸡）养殖，粪污堆肥土地消纳

	6
	浮石镇
	32874
	7957
	+24917
	重点发展特色（肉鸡）养殖，粪污堆肥土地消纳

	7
	泗顶镇
	27508
	5567
	+21941
	重点发展特色（肉鸡、肉牛、肉羊）养殖，粪污堆肥土地消纳

	8
	沙子乡
	32274
	1842
	+30432
	可新增畜禽养殖规模，重点发展特色（肉牛、肉羊）养殖，粪污堆肥土地消纳

	9
	桥板乡
	31806
	978
	+30828
	可新增畜禽养殖规模，重点发展特色（肉牛、肉羊）养殖，粪污堆肥土地消纳

	10
	东起乡
	10882
	2969
	+7913
	保持现有畜禽养殖规模，动态调整养殖结构，粪污堆肥土地消纳

	11
	大良镇
	43430
	23648
	+19782
	重点发展特色（肉牛、肉羊）养殖，粪污堆肥土地消纳

	12
	潭头乡
	70125
	22462
	+47663
	可新增畜禽养殖规模，重点发展特色（肉鸡、肉牛、肉羊）养殖，粪污堆肥土地消纳

	13
	合计
	486724
	85962
	+400762
	/


4．严格项目审批，强化畜禽养殖监管

新建、改建、扩建养殖场（户）依照法律法规要求，严格落实《建设项目环境影响评价分类管理名录》依法进行环境影响评价或备案，做好环评与排污许可管理的衔接；严格落实畜禽养殖污染防治设施三同时制度，严格按照《排污许可证申请与核发技术规范畜禽养殖行业》有关要求核发排污许可证。审批部门严格审批，对选址、工艺、污染防治措施等不合规的项目不予审批。大力查处“未批先建”、“批建不符”等无证排污或不按证排污等环境违法行为。依托自治区、市级畜禽养殖直联直报信息化平台，持续完善县级畜禽养殖信息台账，由县生态环境、农业农村部门协同做好数据录入、动态更新；建立县级统一管理、县乡分级使用、部门数据共享的畜禽养殖数字化监管机制，实现养殖信息、治污设施运行、粪污利用信息直联上报。

（二）提升畜禽粪污资源化利用水平

1．增加土地配套，提高利用水平

引导养殖场（户）根据养殖规模制定粪污消纳专项计划，按照“以养定地、以地定养”原则，配套足额消纳土地（含合法流转土地）。建立县域种养匹配信息台账，动态更新养殖场（户）粪污产生量与消纳地承载力数据。对配套消纳土地面积不足的畜禽养殖场（户），通过调整畜禽存栏量、新建标准化粪污处理设施、拓展合法消纳土地、污水深度处理达标排放、提升有机肥外售比例等措施，确保做到种养匹配。对消纳土地充足的畜禽养殖场户，指导优化粪污腐熟发酵工艺，推广低成本处理技术，确保粪肥还田效果。

2．推广规模养殖，优化污染处理模式

引导养殖场（户）改造提升基础设施，扩大养殖规模，重点培育龙头企业、养殖专业合作社、家庭农场、社会化服务组织等新型经营主体，推广“公司+农户”、“村域整合升级”的发展模式。推行畜禽养殖场清洁生产技术，在保障生产水平的基础上，推广精准饲喂、节水清粪等源头减量技术，减少氮磷排泄、重金属残留及有害气体排放，构建“零废弃、全循环”的绿色养殖体系。
加强畜禽养殖污染防治设施的建设。在养殖场的圈舍、粪污贮存场所喷洒微生物制剂，降低臭气的排放；推进圈舍地面硬化，完善排水系统，防止污水溢流；优化无害化处理厂布局，落实补助政策，健全“市场运行+经费保障”的无害化处理体系。建立跨区域委托处理协作机制，扩大辐射范围，确保病死畜禽无害化处理率达100%。

3．拓宽资源化利用渠道
加快推进畜禽养殖废弃物资源化。鼓励各类市场主体参与养殖废弃物资源化利用，支持龙头企业建设区域性粪污收集、转化、应用产业链，推广“就近处理、就地利用”模式。大力推广应用有机肥。支持农业生产经营主体使用粪源有机肥，在田间地头建沼液储液池（罐）和喷灌管网，推广机械施肥、水肥一体化技术。引导专业化公司、养殖场或农民专业合作社等就近就地处理周边畜禽粪污，配套建设畜禽养殖废弃物堆沤和沼渣沼液无害化处理、输送及施用等设施，提升有机肥施用技术与装备水平。

4．完善粪污处理和利用设施

（1）源头减量设施，实现清洁生产

畜禽养殖场（户）宜优先采用干清粪、地面垫料、床（网）下垫料等节水型清粪工艺，逐步淘汰水冲粪工艺，合理控制清粪环节用水量。推广碗式或液位控制等防溢漏饮水器，减少饮水漏水。新建猪、鸡等养殖场宜采取圈舍封闭或半封闭管理，鼓励有条件的现有畜禽养殖场逐步开展圈舍封闭改造，配套恶臭气体收集处理设施。

规范清粪频次，及时收集圈舍和运动场的粪污；鼓励畜禽养殖场做好防雨、防渗和防溢流措施，完善雨污分流设施，液体粪污应采用暗沟或管道密闭输送，合理设置检查口防止雨水倒灌。

（2）推进粪污处理设施建设，实现资源利用

大力推进畜禽规模养殖场粪污治理设施建设，并保持正常运行。按照“谁污染、谁治理”原则，落实畜禽养殖场（户）污染治理的主体责任。原有畜禽规模养殖场优化升级污水、异味治理设施，配套与养殖规模相匹配的固体、液体粪污贮存处置设施，加强后期运维管理，保障设施正常运行。用堆肥发酵工艺的畜禽规模养殖场，应建设储存、发酵等场地，配备翻抛设备。在养殖户较为集中的区域，建立政府主导、第三方企业参与、市场化运作的畜禽养殖粪污集中处理与综合利用模式，构建具有区域特色的畜禽粪污资源利用和污染防治新模式，从根本上扭转畜禽粪污治理总体效果不显著的局面。

深入开展养殖户污染治理。按照因地制宜、以养促种、种养平衡的原则，推进养殖户污染治理工作。通过建设集粪棚、化粪池等粪污收集设施，鼓励密闭贮存液体粪污，建设与饲养规模匹配的贮粪池，鼓励有条件的畜禽养殖场建设两个以上贮存设施交替使用，配备运输罐车、肥水还田输送管道、撒肥机等设施，实现粪污就地就近消纳，达到“存得住、可利用、不直排”的治理需求。

到2030年，畜禽规模养殖场全面完成养殖污染治理设施建设，实现粪污还田利用全覆盖；配套与养殖数量相适应的粪污处理设施，避免粪污乱排、乱放的现象。对于规划期内拟整治畜禽养殖场（户），生态环境主管部门应根据实际情况对畜禽规模养殖场责令限期改正或责令停止生产或使用，可处以罚款。

对于畜禽养殖户存在的畜禽养殖污染问题，可纳入当地农村人居环境整治工作协同推进，通过开展畜禽养殖户、养殖散户污染问题排查联合整治工作，建立问题清单、责任清单、任务清单，分门别类提出整改措施，落实整改责任单位。

（3）田间配套设施，实现还田利用

加强田间配套，合理选择畜禽粪污集中暂存池、粪肥还田输送管道、配置运输罐车、固态肥抛撒机、液态粪肥撒施机、远距离施肥泵等粪污还田设施。施肥过程应采用深施、埋施等减排措施。在规模以下养殖集中或土地承载力富余量较大的区域开展试点，支持在田间地头配套建设管网和储粪（液）池等建设田间配套设施。对已建有集中收储及田间配套设施，但处理能力不足的区域，对集中收储及田间配套设施进行升级扩建。

（三）建立健全台账管理制度

按照“先备案后监管”原则，不增加前置备案条件，确保养殖场全部备案，对养殖场实行全覆盖监管和服务。县农业农村局牵头指导畜禽规模养殖场将畜禽粪污资源化利用情况作为养殖档案的重要内容，建立专项台账并规范记录，确保畜禽粪污去向可追溯。督促养殖业主认真落实环评文件提出的运行期环境监测和管理的计划，制定内部综合环境管理制度、污染治理设施管理制度等，纳入企业环境保护管理档案并将上墙公示。养殖场要健全设备运行、维护保养和安全操作等配套制度，形成全流程管理体系。

1．制定畜禽粪污资源化利用计划

按照《农业农村部办公厅生态环境部办公厅关于加强畜禽粪污资源化利用计划和台账管理的通知》（农办牧〔2021〕46号）要求，县农业农村局要指导畜禽规模养殖场建立畜禽粪污资源化利用台账，明确利用方式、用量及去向，同步建立专项台账并准确记录相关信息。畜禽规模养殖场应当定期将畜禽养殖品种、规模以及畜禽养殖废弃物的产生、排放和综合利用等情况，报县级生态环境部门备案，同时抄送县农业农村局。配套土地面积不足无法就地就近利用的畜禽规模养殖场，需委托有资质第三方代为实现粪污资源化利用的，要签订合法有效的委托协议，规模养殖场（户）和第三方都要及时准确记录相关信息。

2．统一台账规范记录

畜禽粪污资源化利用计划台账由县农业农村局统一印制，台账内容包括运出时间、粪污利用形态、运出量、场内储存时间、利用方式、粪污利用方信息等。

畜禽规模养殖场为台账填报责任主体，需确保信息真实、准确、及时填写，明确畜禽粪污具体去向，如出现粪污去向不明的情况，视为未合规利用。台账作为养殖档案核心组成部分，需与养殖档案同步管理、规范存档。

3．培训指导计划

督促畜禽规模养殖场按实际需要建立内部环境职责分工、综合环境保护管理办法、厂区环境综合整治制度（包括清污分流及干湿分离管理等）、废水处理设施运行制度、畜禽废弃物贮存场所管理制度、畜禽废弃物综合利用制度、环境应急制度或应急预案等，形成系统化内部管理体系。

各乡（镇）要定期组织开展技术交流和人员培训，重点培训畜禽养殖污染防治法律法规、设施管理和运行维护、实用技术等，提高环境管理和技术人员业务能力。建立畜禽养殖污染防治专家信息库，为环境管理和技术咨询提供专业支撑。加强对畜禽养殖污染防治工作的宣传教育，通过报纸、广播、电视等媒体作广泛宣传，增强全民环保意识。

4．督促检查方案

各乡（镇）负责指导督促养殖主体制定畜禽粪污年度利用计划与台账填写，并协助做好相关协议或合同材料的收集、存档等工作。县农业农村局定期开展畜禽养殖污染治理及资源化利用检查认定工作。建立健全养殖资料台账和基础档案，包括生产记录档案、投入品档案、消费防疫档案、病死猪处理档案、排泄物处理和利用档案，记录保存2年以上，应用信息化手段提升治理监管水平。养殖场应妥善保存，不得丢失。

（四）强化环境监管

1．严格环境准入制度

调整完善禁养区，根据区域生态环境特性，将岩溶强发育，存在较多天坑、溶洞的区域纳入禁养区划定范围。根据生态环境分区管控要求、禁养区划定成果，落实禁养区各项管理规定。生态环境主管部门要会同有关部门加强禁养区的环境监督执法工作，实施常态化监管。

县农业农村、生态环境等相关部门应建立养殖项目联合指导机制，在乡（镇）审核畜禽养殖项目选址时，应提前介入、积极指导，对新、改、扩建畜禽养殖项目用地、环评、防疫等手续完备性加强工作指导。

新建、改建、扩建畜禽养殖场、养殖小区，应当符合畜牧业发展规划、畜禽养殖污染防治规划，满足动物防疫条件，并严格落实环境影响评价与排污许可制度，依法开展环境影响评价，督促指导畜禽规模养殖场依法持证排污、按证排污及进行排污登记，遵守排污许可证管理规定。

加大对未依法进行环境影响评价的规模化畜禽养殖场的处罚力度，督促未办理环评审批手续的养殖业主限期补办。严格落实畜禽养殖污染防治设施“三同时”制度，加强建设项目工程监理，严格项目验收，确保综合利用和污染防治效果。融安县现状未办理环评手续畜禽规模养殖场列入规划期内拟整治畜禽养殖场户清单。

对环境影响评价不合格、有意愿、有条件进行达标改造的畜禽规模养殖场，按照环评合格要求形成整改建设方案，并按照方案推进整改工作；对没有意愿、没有能力自行建设养殖污染防治设施达到环评合格的规模养殖场，要落实“委托治污”和“有偿治污”措施；对未按时补办手续、未按时完成整改、治污设施运行不符合规范或不能“委托治污”的畜禽规模养殖场，相关部门要坚决予以取缔。

2．强化日常监管

加快完善畜禽养殖环保监管能力建设，依托柳州市融安生态环境局和县农业农村局现有监管能力，完善基层环保监管执法的车辆、取证设备、监测设备等硬件建设。各乡（镇）人民政府、社区或村民委员会需按照《广西壮族自治区乡村清洁条例》（以下简称《条例》）规定加强管辖区域内畜禽养殖的管理和沟通协调工作，严防发生畜禽养殖环境投诉和纠纷事件。

严格执法监督。落实畜禽养殖“属地化管理”主体责任，认真贯彻执行《条例》及相关法律法规规定，加大执法检查力度，强化执法监督手段。加大农村地区环境监察力度，依法查处畜禽养殖场的各种环境违法行为。强化农业污染源监督性监测，逐步将畜禽规模养殖场纳入生态环境部门监测范围，对污染治理不到位的畜禽规模养殖场责令限期整改到位；整改不到位的，依法停止养殖活动。对未经无害化处理擅自向水体等外环境排放畜禽养殖废弃物的畜禽规模养殖场，依法予以处罚并责令停止排污；对造成重大环境污染事件的，依法从严查处。加强畜禽规模养殖场农村能源沼气工程的安全监管和维护。
3．建立风险动态管控机制
建立畜禽规模养殖动态化管理模式。根据每年的畜禽规模养殖场污染防治信息统计，对畜禽规模养殖场的养殖对象、养殖规模、污染防治情况实行动态管理，确保实现全面监管。

建立畜禽养殖重点监控源、风险源的监管机制，实现对畜禽养殖重点监控源的动态监督管理，确保掌握其污染物排放状况、排放去向等情况。组织对完成整改要求的畜禽养殖场户进行现场核查，检查畜禽粪污处理设施装备配套情况，并定期向社会公布核查结果；对超过整改时限，畜禽粪污处理设施装备仍不合格的畜禽养殖场户，由生态环境主管部门、乡镇人民政府或者其委托的综合执法机构依法进行处罚。

4．全方位强化病死畜禽管理

建立完善病死畜禽管理和处置制度。鼓励大型畜禽规模养殖场建设病死畜禽无害化处理设施，并可以接受委托，有偿对地方人民政府组织收集或其他生产经营者的病死畜禽进行无害化处理，按照“谁处理、补给谁”的原则，建立与养殖量、无害化处理率相挂钩的财政补助机制。对零星病死畜禽自行处理的，各地要制定处理规范，确保清洁安全、不污染环境。

5．强化环境监测

分类开展畜禽养殖环境监督监测。对于典型粪肥消纳地块定期跟踪监测（如：氮磷、有机质、铜、锌、镉、砷），评估粪污还田对土壤环境的影响，防范土壤污染风险。
五、重点工程
（一）畜禽粪污处理设施建设

按照农业农村部、生态环境部联合制定的《畜禽养殖场（户）粪污处理设施建设技术指南》（农办牧〔2022〕19号）的基本要求，以推动畜牧业绿色发展为目标，按照畜禽粪污减量化、资源化、无害化处理原则，重点围绕生产沼气、沼肥、肥水、堆肥、沤肥、商品有机肥、垫料、基质等以资源化利用为目的的处理方式，兼顾作为场内生产回冲用水、农田灌溉用水和向环境水体达标排放等处理方式，规范建设标准，科学建设畜禽粪污处理设施设备，促进污染防治与畜牧业协调发展。

本规划期内新增1个畜禽粪污处理设施项目，并继续推进《融安县畜禽养殖污染防治规划（2023—2027年）》规划期内建设规模不达标的重点工程——融安县标准化种羊养殖场项目的后续建设，总投资约340万元。具体实施情况如下：

表5.1—1  规划畜禽粪污处理设施建设工程内容表

	序号
	项目名称
	建设规模、内容
	建设

地点
	实施

年份
	实施

单位
	畜禽粪污处理设施投资（万元）

	1
	融安县标准化种羊养殖场项目
	配套种植牧草200亩，建设青贮池、粪污处理设施设备等
	潭头乡
	2025—

2030
	县农业农村局
	60

	2
	桥板乡良老村田洞蛋鸭养殖项目（村集体经济）
	计划建设总规模200亩，40栋栏舍，栏舍面积共53000 ㎡，住房、蛋库约8000平方米，化粪池7个等其他配套设施。
	桥板乡良老村
	2026-2030
	桥板乡人民政府
	280

	合计
	340


（二）畜禽粪污集中处理设施建设

规划期内畜禽粪污集中处理设施建设工程1项，具体见下表。

表5.1—2  规划畜禽粪污集中处理设施建设工程内容表

	序号
	项目名称
	建设规模、内容
	建设

地点
	实施

年份
	实施

单位
	畜禽粪污处理设施投资（万元）

	1
	功能性复合微生物有机肥项目
	年产复合微生物有机肥5万吨、复合微生物水溶肥2万吨
	大良镇
	2026-2030
	融安县大良镇人民政府与广州纳乐科技发展有限公司
	一期总投资500

	合计
	500


（三）田间配套设施建设

根据《畜禽养殖污染防治规划编制指南（试行）》（环办土壤函〔2021〕465号），田间配套设施建设主要包括田间粪污暂存设施、粪肥输送管网、机械还田设施建设工程。本规划期内拟增加田间配套设施工程共7项，具体见下表：

表5.1-3 规划田间配套设施建设工程内容表

	序号
	项目名称
	建设规模、

内容
	建设地点
	实施

年份
	实施

单位
	田间配套设施投资（万元）

	1
	金桔水肥一体化系统建设项目（先建后补）
	建设金桔水肥一体化系统，在全县范围内打造2000亩融安金桔水肥一体化种植示范基地。
	各乡镇
	2026-2030
	各乡镇府
	260

	2
	桥板乡桥板村东安屯西红柿种植设施农业示范基地建设
	新建2座30m3灌溉水池，铺设滴灌水管，建设40亩种植大棚。
	桥板乡桥板村东安屯
	2026-2030
	桥板乡人民政府
	150

	3
	金桔老家老树保护及水肥供应系统建设项目
	建设水肥供应系统，对金桔老家老树进行维护。
	融安县大将镇才妙村
	2026-2030
	融安县农业农村局
	20

	4
	大良镇新和村、潭头乡潭头村、桥板乡阳山村蔬菜大棚种植基地建设项目（粤桂协作）
	新建蔬菜种植大棚、蔬菜分拣包装中心、蔬菜保鲜库、园区道路、排水系统及水肥一体化、智能化系统等园区相关配套设施。
	融安县大良镇新和村、潭头乡潭头村、桥板乡阳山村
	2026-2030
	大良镇人民政府、桥板乡人民政府、潭头乡人民政府
	2850

	5
	融安县大良镇古兰村白面洞甘蔗产业基地里居、白艾、黄金配套灌溉项目
	新建机井、潜水泵、土工膜蓄水池及首部管理泵房，敷设多规格输水管网与全域配水主管、软水带、滴灌带;泵房配置变频水泵、智能水肥一体化灌溉系统，配套架设高压线路及变压器。
	融安县大良镇古兰村
	2026-2030
	大良镇人民政府
	167.15

	6
	东起乡良村村北硁屯金桔、生猪种养基地水电基础设施建设
	1.新安装变压器1座；2.安装50亩金桔滴灌（村集体经济项目）。
	融安县东起乡良村村
	2026-2030
	东起乡人民政府
	50

	7
	融安县九万山多民族聚居区油茶产业发展示范奖补项目
	新造油茶林6930亩（全部实施水肥一体化）、幼林600亩配备水肥一体化设施
	融安县12个乡镇（含西山林场）
	2026-2030
	融安县林业局
	1129.5

	合计
	4626.65


（四）监管体系建设

建设融安县畜禽养殖污染防治监管体系，主要包括制度建设和“融安县畜禽养殖信息化管理平台建设”。

1．指定专业部门负责粪污污染防治监管体系的建设与运行。

2．完善畜禽粪污防治与资源化利用制度，建立养殖和污染防治台账，监管粪污未经处理直接还田，保护畜禽养殖区域生态环境。

3．完善养殖管理和审批制度，严格执行禁养区划定区域不得新建养殖场（户），规范清粪方式。

4．建设和提升改造粪污防治设施，积极推进粪污发酵还田和生产有机肥工程建设，提升污染防治水平。

5．配合环境监管部门对养殖区及周边定期开展大气、地下水、地表水和土壤的环境质量监测，保障生态环境保护与发展养殖协调可持续发展。

6．建设“融安县畜禽养殖信息化管理平台”，对养殖类别、规模、粪污产生量、清粪方式、水资源利用、粪肥质量、粪肥利用率、养殖区域及周边环境质量、农田土壤质量信息数据进行管理、统计和分析，为畜禽养殖主管部门提供决策支持。
六、工程投资估算与资金筹措

（一）工程投资估算

本规划融安县畜禽养殖污染防治工程投资包括畜禽粪污处理利用工程、田间配套设施工程和监管体系建设工程。融安县畜禽养殖污染防治工程总造价5466.65万元，具体见下表。

表6.1—1  融安县畜禽养殖污染防治工程投资估算

	序号
	类别
	投资估算（万元）
	实施计划
	资金来源

	1
	畜禽粪污处理设施
	340
	2026—2030年
	企业自筹/财政补贴

	2
	畜禽粪污集中处理设施
	500
	2026—2030年
	企业自筹/财政补贴

	3
	田间配套设施建设
	4626.65
	2026—2030年
	企业自筹/财政补贴/广东帮扶

	4
	合计
	5466.65
	/
	/


（二）资金筹措

资金投入的基本原则是通过产业政策引导、环境政策引导两个方向，引导企业和社会资本投入为主，强化引导、约束、扶持，依靠企业自身和社会资本解决发展和环境的问题，政府资金投入主要针对公益性设施和奖励扶持两个方向，强化系统性政策约束，以机制体制保障规划的有效实施。

各重点工程投资估算根据其性质不同，分别依据国家有关部委对建设项目投资估算规定，并参照市场价格和项目实际情况确定估算指标。为保证项目建设的顺利实施，优化各种资金的利用，根据主管部门对项目要求的开发顺序和时序要求以及项目自身的实际情况安排项目建设进度计划。

1．工程资金筹措

（1）中央及地方环保和涉农专项资金。结合国家及地方专项资金的申请方向，做好前期工作，包装整合污染治理项目，特别是大型养殖场污染治理和综合利用项目，依托企业的资源优势，努力争取专项资金支持。

（2）各级财政资金投入。重点瞄准公益性环境改善项目，以减少区域养殖污染排放、改善区域环境为核心，同时强化财政资金对市场的引导作用，引导市场向畜禽养殖废弃物资源化利用方向发展。

（3）社会资本投入。创新畜禽养殖污染防治领域的运营模式，降低运营成本和市场风险，畅通社会资本进入的渠道。政府围绕标准化规模养殖、沼气资源化利用、有机肥推广等关键环节出台扶持政策，有效引导社会资本向养殖污染防治和资源化方向投入。

（4）企业自行投入。出台畜禽养殖产业优化发展相关扶持、鼓励政策调动企业污染治理和资源化利用的积极性，鼓励企业在完善污染治理的同时，通过延长产业链，实现养殖、治理、利用的循环链条，从而实现环境治理和企业发展双赢。

2．运维资金筹措

畜禽养殖污染防治运维资金按照 “政府扶持、社会参与、群众自筹” 原则多元筹措。积极统筹各级财政资金，争取上级专项资金支持，引导社会资本投入，各乡镇人民政府建立健全社会参与和群众自筹相结合的资金筹措机制，构建政府引导、社会资本、经营主体多方参与的多元投入机制。

（1）融安县人民政府根据各乡（镇）经济发展水平，可通过有差别的财政补贴扶持经济欠发达地区畜禽养殖污染防治运维所需费用。

（2）各乡（镇）结合当地经济、文化等现状，探索“谁开发谁保护、谁破坏谁恢复、谁受益谁补偿”的农村生态环境补偿机制。

（3）各乡（镇）人民政府鼓励养殖场户参与畜禽养殖污染防治设施的维护工作，降低运维企业成本。

通过以上几种方式，确保融安县畜禽养殖污染防治长期、稳定运行，改善居民生活环境质量。

七、效益分析

（一）环境效益

1．改善养殖场周边环境

通过推进畜禽规模养殖场的粪污资源化利用工程建设，可避免畜禽粪污直接排放对周围环境的影响，有效保护农村生活环境。通过养殖粪污进行资源化利用，能切断有毒有害病菌的滋生和传播周期，杀灭大量有毒害病菌，既有利于人畜身体健康，又能显著提高畜禽养殖场周围的环境卫生，环境效益显著。

2．提升耕地肥力

畜禽粪便中含有丰富的有机质、微量元素及氮、磷、钾，是优质的有机肥原料。将畜禽粪便制成固体粪肥，施于农田、果园等种植区域可有效改良土壤结构、提升土壤有机质含量、补充作物生长所需养分、培肥地力，确保农作物稳产高产，实现“养殖废弃物变肥”的资源循环。

3．提升环境质量

通过进一步完善养殖场基础设施建设，杜绝粪污直接排放，可有效减少对周围环境的污染，提升了农村饮用水安全保障水平。通过对畜禽粪便进行堆积发酵等无害化处理，可彻底改变过去规模化养殖场污水横流、臭气熏天、蚊蝇乱飞的现象，极大地改善了人居环境，符合产业发展和生态可持续发展要求。

通过统筹布局畜禽养殖废弃物综合利用和污染治理项目，可有效缓解融安县水污染防治重点流域和区域的农业面源污染压力，全面提升区域生态环境质量。
（二）经济效益

1．促进种植业提质增效

通过对畜禽养殖场（户）的粪污进行规范化治理和资源化利用，将固体粪肥广泛应用于农田、果园、蔬菜、苗木、花卉种植，既能保障农作物稳产高产，又能显著提升农产品品质，增强农产品市场竞争力和附加值，提高种植户经济效益，进一步提升融安县农业综合竞争力。

规划实施后，将全面推进种养循环、农牧结合模式落地，打造融安县农业发展的亮点与核心优势，助力全县农产品品牌价值提升和产业竞争力增强。

2．促进产业发展和农民增收

畜禽养殖业是融安县重点发展的优势产业之一，规划实施后，将有效推进融安县畜禽养殖行业向规范化、精细化、标准化发展，引导企业引进先进技术，舍弃落后养殖模式，促进融安县畜禽养殖产业优质高效发展，实现企业增效、农民增收。同时，通过严格环境准入、强化污染源头管控、加强技术引导示范、推行清洁养殖方式等措施，将促进畜禽养殖业的结构调整和布局优化，促进产业向生态化、规模化、集约化升级，增强产业可持续发展能力。有机肥生产、沼气能源工程建设，将促进养殖废弃物综合利用和产业链有效延伸，提高农产品品质和价值，拓宽创收渠道，增加地方财政收入，带动农民致富增收。

（三）社会效益

1．提高农产品安全水平

规划实施后，通过粪污资源化利用可有效减少农药、化肥使用量，推动区域内种植基地实现有机肥替代化肥，在保障农产品增产的同时，切实提升农产品安全品质，改变长期以来因过量使用化肥导致农产品安全性偏低、品质不佳的状况。

2．促进畜牧业可持续发展

随着畜禽养殖向规模化、集约化转型，粪污产生量大幅增加，由于还田利用不畅、综合利用水平不高，既浪费了宝贵的资源，也对环境造成了污染。通过本规划的实施，大力推行种养平衡，打通种养协调发展关键环节，实现粪污变废为宝、循环利用。加大对畜禽养殖废弃物处理和利用的支持力度，推动养殖场完善废弃物处理利用基础设施。通过一系列针对措施，促进畜牧业与农村生态建设的协调发展，实现畜牧业可持续发展。

3．改善农村人居环境

畜禽养殖粪便随意堆放产生的臭味、污水等污染一直是困扰农村人居环境的突出问题。通过规划实施，将有效整治农村环境脏、乱、差现象，改善村容村貌、绿化等外部环境条件，美化农村人居环境，提升人与自然和谐共生水平，让农村环境面貌焕然一新。整洁优美的农村人居环境，将助力美丽乡村的建设，推动农业基础设施不断完善，增强畜牧业支撑能力，产生显著的社会效益。

八、保障措施

（一）加强组织领导

坚持属地管理原则，建立健全乡镇、村二级网格化管理工作机制，实现监管全覆盖。成立融安县畜禽粪污防治与资源化利用工作领导小组（以下简称领导小组），主要负责制定总体规划、协调跨部门工作衔接、统筹相关政策、规划与工程技术对接，建立有效的部门沟通协作机制。

县农业农村局需负责畜禽规模养殖场畜禽粪污资源化利用日常工作沟通协调；指导畜禽养殖场、养殖小区按照《畜禽规模养殖污染防治条例》配套建设雨污分流、粪污贮存、厌氧消化、堆沤、有机肥加工、沼气制取、沼渣沼液输送、污水处理、畜禽尸体处理等综合利用和无害化处理设施并保障正常运行；组织开展标准化生态养殖、粪污处理技术的培训指导，推动养殖工艺和设备改进升级。
县生态环境局负责本行政区域内畜禽养殖污染防治的统一监督管理，依据职责对畜禽养殖污染防治情况开展监督检查。

县级以上人民政府循环经济发展综合管理部门负责畜禽养殖循环经济工作的组织协调。

县级以上人民政府其他有关部门依照《畜禽规模养殖污染防治条例》规定和各自职责，负责畜禽养殖污染防治相关工作。

各乡镇人民政府应当协助有关部门做好本行政区域的畜禽养殖污染防治工作。

（二）强化考核监督

按照领导小组中成员单位的职责分工，分解落实畜禽养殖污染防治规划任务，将畜禽养殖污染防治任务完成情况作为政府年度目标责任考核的重要内容，层层明确目标任务，落实防治工作责任，并根据目标任务完成情况实施奖惩。对规划实施进展缓慢、重点工程任务滞后、运行不稳定或政策措施落实不到位的部门、乡镇，进行跟踪问责问效，确保规划落地见效。

1．加强相关部门日常监督检查力度，在检查过程中及时发现畜禽养殖单位存在的环境违法问题，依法责令限期整改；对拒不整改或整改不到位、造成不良环境影响的，由当地生态环境部门依法严肃查处。

2．督促规模养殖场（小区、户）严格落实畜禽粪污资源化利用强制性制度，建立对全县规模养殖场的运行监控机制，加强粪污资源化利用产品去向的日常巡查，确保畜禽粪污真处理、真利用。

3．加强资金监管。严格执行中央预算内投资管理的有关规定，切实加强资金管理。对于中央补助投资，做到专户管理、独立核算、专款专用，严禁滞留、挪用。定期对建设进度、质量、效益等进行全面检查和督导，主动配合上级部门开展的检查考核工作。

4．建立健全奖惩机制。对畜禽粪污污染防治及资源化利用工作成绩突出的乡（镇）和有关部门，给予通报表扬；对监管不力、工作推进滞后的，按照相关规定予以批评、责成作出检查、约谈问责，情节严重的依法追究相关责任。

（三）加大政策扶持

通过现有中央、环保、农业和畜牧业财政资金渠道，逐步加大对畜禽养殖污染防治的投入力度，充分运用财政、税收、信贷、价格、保险等经济手段，吸引地方和社会资金投入畜禽养殖污染防治。优先制定和实施针对性优惠扶持政策，重点支持畜禽养殖废弃物减量化、沼气和有机肥生产使用、污染治理设施建设与运营，以及减免后期环境监测相关费用。在国家逐步加大投入的同时，融安县也要结合实际，采取财政补贴、业主自筹、社会投入等多种投入方式，加大畜禽养殖污染防治资金支持力度，通过整县推进，深化农牧结合、种养循环发展的产业布局。积极引导畜禽规模养殖场与种植业主精准对接，鼓励经无害化处理的畜禽养殖粪便污水作为有机肥料科学还田利用。鼓励在畜禽养殖密集区建设粪便污水集中处理中心，探索规模化、专业化、社会化运营机制。建立健全畜禽粪污资源化利用机制和市场运营模式，构建畜禽粪污资源化利用全产业链。培育壮大多种类型的粪污处理社会化服务组织，推行专业化生产、市场化运营。

（四）强化技术支撑

综合考虑水、土壤、大气污染治理要求，探索适宜的粪污资源化利用技术模式，加大对畜禽养殖粪污“减量化、无害化”处理和“资源化、生态化”利用技术创新力度，加强先进适用技术的科研攻关及推广应用。加强技术服务与指导，开展常态化技术培训，提升规模养殖场、第三方处理企业和社会化服务组织的技术水平，有效提高种养效益和生态效益，发挥良好示范带动作用。主要包括：

1．加强禽畜养殖粪污处理工程技术指导

以《畜禽粪便无害化处理技术规范》（GB/T 36195—2018）、《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T 81—2001）、《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ 497—2009）、《畜禽养殖污水贮存设施设计要求》（GB/T 26624—2011）、《畜禽粪便贮存设施设计要求》（GB/T27622—2011）、《畜禽养殖场（户）粪污处理设施建设技术指南》（农办牧〔2022〕19号）为核心指导标准，强化工程施工管理，优先选择具有丰富工程经验、资质齐全的施工单位进行粪污堆肥与发酵设施的建设，确保工程质量。

2．加强堆肥与发酵技术的指导

堆肥与发酵技术作为传统的粪污无害化和资源有效手段，广大养殖业主已基本掌握操作方法。但与《粪便无害化卫生要求》（GB7959—2012）、《畜禽场环境污染控制技术规范》（NY/T 1169—2006）的标准要求尚有较大差距。组织技术人员深入养殖场（户），围绕堆肥时间、翻拌次数、堆肥温度等关键环节予以技术指导，最大限度地保留粪污中的有效养分，消除有害病菌，确保粪肥质量达标。

3．开展粪肥还田技术指导

组织技术人员开展全县土壤肥力调查，结合土壤有机成分、理化性质以及农作物生长规律，科学指导农民确定粪肥与化肥替代的最佳比例，明确粪肥施用的适宜数量、时间以及使用方法，实现粪肥科学还田，既提升耕地肥力，又避免过量施用造成的二次污染。

（五）注重宣传引导

各有关单位要通过广播电视、报刊网络等媒体和电影短片等形式，广泛宣传畜禽养殖污染防治工作，推广农村畜禽养殖管理和污染防治实用技术，增强从业人员和群众的环保意识，营造“政府引导、业主自律、群众监督”的良好氛围。借助多媒体渠道，大力宣传有关法律法规，及时解读相关支持政策，加强畜禽养殖污染防治宣传教育，使“种养结合、生态养殖、循环养殖”的观念深入人心，增强养殖业主的责任意识、环保意识、法律意识，强化畜禽养殖业主治理的法定责任落实。依托新闻媒体开设专栏，宣传先进典型、曝光突出问题和违法案件，加强新闻发布，强化公众参与意识；推行养殖污染举报有奖制度，提高群众参与积极性，形成集全社会之力进行环境综合治理的良好局面。
