融安县屋顶分布式光伏备案规范公告

**1.要求：一**户一个备案，也就是按户名来备案；

**2.项目名称：**由企业名称简称+融安县+乡镇名+行政村或者路名+屯名+户主+屋顶分布式光伏发电项目，如：禾泰公司融安县板榄镇里鸟村里脚二屯陆XX屋顶分布式光伏发电项目；

3.建设规模及内容：拟租用融安县XX乡XX村XX屯 XX户屋顶面积约 ？平方米建设非自然人户用分布式光伏电站，规划交流侧装机容量为 ？KW，接入配变容量为？kVA的XX公变（或者XX专变），光伏组件规格为长 ？米×宽 ？米×厚 ？米（组件功率为 ？WP/块），上网模式采用（选择全额上网、自发自用余电上网、全部自发自用的一种模式），并网电压等级为？V，施行单户并网形式。项目负责人：XX，联系：XX，施工单位：XX。

**4.**请核实各屯、片区变压器容量，规范项目名称、建设规模及内容。

**5.**要求备案之日起1个月内要开工，开工2个月内要竣工，请填报好拟建成时间。

**6.**融安县大良镇、潭头乡、沙子乡、东起乡目前为分布式光伏接入红色预警，融安供电局暂缓受理接入申请。为避免因无法并网发电而产生不必要的经济损失，建议谨慎投资建设。联系电话：8156608